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	专家意见修改说明表

	序号
	意见
	修改说明
	页码

	1
	完善本次变动由来，说明变动前项目建设运行情况及存在的环境问题调查和遗留的环境问题及解决措施。
	已完善本次变动由来，说明变动前项目建设运行情况及存在的环境问题调查和遗留的环境问题及解决措施。
	P15、26-27

	2
	核实项目行业类别，完善本项目使用的报废液化石油气钢瓶属性说明。
	核实项目行业类别，完善本项目使用的报废液化石油气钢瓶属性说明。
	P2、17

	3
	核实项目主要环保目标及其与本项目的距离。
	已核实项目主要环保目标及其与本项目的距离。
	P31

	4
	细化焚烧炉的使用情况及废钢瓶焚烧方式说明；完善残液的收集暂存情况及环境风险Q值和可燃气体检测等环境风险防范措施。
	已细化焚烧炉的使用情况及废钢瓶焚烧方式说明；
	P22

	
	
	已完善残液的收集暂存情况及环境风险Q值和可燃气体检测等环境风险防范措施
	P18、52、56

	5
	根据焚烧炉运行时间和功率，核实燃料消耗量；根据报废液化石油气钢瓶涂层的成分，说明涂层废气中是否产生二噁英；类比核实焚烧废气中是否产生挥发性有机物；结合现有项目污染源监测数据，核实焚烧废气源强及焚烧废气量和污染物排放浓度；根据废气温度等情况，强化废气处理措施的可行性分析。
	已根据焚烧炉运行时间和功率，核实燃料消耗量；
	P19

	
	
	已根据报废液化石油气钢瓶涂层的成分，说明涂层废气中是否产生二噁英；已类比核实焚烧废气中是否产生挥发性有机物；已补充项目污染源监测数据，并核实焚烧废气源强及焚烧废气量和污染物排放浓度；根据废气温度等情况，强化废气处理措施的可行性分析。
	P25-26、
34-39

	6
	根据核实的废液化石油气钢瓶涂料成分，核实除尘器收集的粉尘及焚烧炉渣的属性及处理处置要求。
	已根据废液化石油气钢瓶涂料成分，核实除尘器收集的粉尘及焚烧炉渣的属性及处理处置要求。
	P45

	7
	完善项目与《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026—2028 年）》、《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》等要求的符合性分析。
	已完善项目与《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026—2028 年）》、《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》等要求的符合性分析。
	P9-10
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	建设项目名称
	年处置 12 万只报废液化石油气钢瓶项目（重大变动）

	项目代码
	2606-430621-04-01-628997

	建设单位联系人
	赵*
	联系方式
	[bookmark: _GoBack]156****3335

	建设地点
	岳阳县新墙镇燎原村沙河片二组

	地理坐标
	经度113度10分11.584秒，纬度29度8分19.550秒

	国民经济
行业类别
	C4210金属废料和碎屑加工处理
	建设项目
行业类别
	三十九、废弃资源综合利用业42-85.金属废料和碎屑加工处理421

	建设性质
	新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	岳阳县发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	160
	环保投资
（万元）
	36

	环保投资占比（%）
	22.5
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	否
是：
	用地（用海）
面积（m2）
	3240

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，建设项目产生的环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目特点和涉及的环境敏感区类别，确定专项评价的类别，设置原则参照下表执行：
表1-1   专项评价设置原则表
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目情况
	是否设置专项评价

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。
	本项目废气污染物为非甲烷总烃、恶臭、颗粒物、SO2、NOx，报废液化石油气钢瓶外表面为纯环氧树脂粉末涂料，燃烧过程不会产生二噁英等其他有毒有害污染物。
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目不属于新增工业废水直排项目、不属于集中处理厂
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量远低于临界量，项目Q＜1。
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目非河道取水项目。
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不属于海洋工程建设项目。
	否


由上表可知，本项目无须设置专项评价。

	规划情况
	《岳阳县国土空间总体规划》（2021-2035）
岳阳县人民政府2024年5月发布

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	一、项目与《岳阳县国土空间总体规划》（2021-2035）符合性分析
《岳阳县国土空间总体规划》（2021-2035）提出：大力发展循环经济、再生资源综合利用、固废资源化处置等绿色低碳产业，鼓励在乡镇存量工业点位布局资源回收、报废物资再生类配套项目，完善县域循环产业体系。贯彻节约集约用地政策，坚持严控增量、盘活存量，鼓励盘活城镇内外闲置、低效工业厂房与存量建设用地，优先利用存量划拨、出让工业用地承载产业项目，建立新增用地与存量消化挂钩机制，推动存量用地转型升级，减少新增建设用地需求。
 本项目报废液化石油气钢瓶回收拆解、再生处置属于再生资源综合利用循环产业，是规划重点扶持的绿色低碳业态，项目落地能够完善县域报废特种设备资源化处置配套，符合产业发展布局导向。项目租赁新墙镇燎原村原王家方砖厂闲置钢筋棚厂房建设报废液化石油气钢瓶处置项目，用地 3240㎡，全程不新增建设用地、不占用农用地，项目仅在原有厂房红线内开展设备安装与生产线建设，不扩大用地范围、不向外拓展占地，完全符合《岳阳县国土空间总体规划》（2021-2035）要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
本项目为“C4210金属废料和碎屑加工处理”，根据查询《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类四十二环境与保护与资源节约综合利用 8废弃物循环利用”，不属于限制和淘汰类范围。
综上，项目建设符合国家和行业产业政策要求。
2、选址合理性分析
本项目选址位于岳阳县新墙镇燎原村沙河片二组，租赁岳阳县万来新能源科技有限公司面积约3240m2已建钢筋棚厂房作为项目生产车间，该场地前身为岳阳县王家方页岩环保砖厂，用地性质为集体建设用地（租赁合同、用地证明详见附件4），根据项目选址意见表（附件5）可知，新墙镇政府及燎原村村委会已同意项目选址建设。厂区所在区域市政配套设施完备，供水、供电、通信等基础配套均已全面覆盖，能够充分满足项目生产、生活及日常运营的各类需求；同时，项目出入交通直接依托已建成的成熟道路网络，对外交通便捷通畅，物流运输条件优越，整体区位优势十分突出。经现场实地勘察，项目所在区域为农村地区，周边居民、工业企业较少，最近居民为东南侧80m处散户。经核查，项目所在区域500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等特殊重要的生态环境敏感区域。在切实落实各项污染防治措施的前提下，能够确保各类污染物达标排放，建设单位采取本报告表提出的污染防治措施后，污染源对周边环境的影响亦较小。综上所述，本项目的选址基本可行。
3、与“生态环境分区管控”相符性分析
（1）与“三区三线”的相符性分析
“三区三线”中“三区”指城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的国土空间，“三线”分别对应在城镇空间、农业空间、生态空间划定的城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线三条控制线。根据查询湖南省自然资源厅的“三区三线”压覆查询图（附图4）可知，本项目用地不涉及生态保护红线和永久基本农田，位于城镇开发边界范围外。经分析，本项目与“三区三线”管控要求相符，具备合法建设条件，具体分析如下：
①与城镇开发边界的关系：功能匹配，建设合法
城镇开发边界的核心是引导城镇集中建设、促进集约发展，并非禁止边界内的一切建设活动。本项目位于岳阳县新墙镇燎原村沙河片二组，用地位于城镇开发边界范围外，用地为现状为存量集体建设用地，依据《城镇开发边界管理办法（试行）》及湖南省城镇开发边界管控要求，城镇开发边界外禁止开展城镇集中建设，禁止规划建设各类开发区、产业园区，禁止规划城镇商品住宅开发，项目不涉及开发区、产业园、商品住宅开发，不造成城镇无序向外扩张，因此与城镇开发边界的划定初衷与管理要求无冲突。
②与生态保护红线及永久基本农田的关系：无压覆，严守底线
根据官方查询结果，本项目用地范围未涉及生态保护红线和永久基本农田。项目建设与运营不会触碰这两条国家底线，符合最严格的国土空间保护政策。
（2）生态环境准入清单
本项目位于岳阳县新墙镇燎原村沙河片二组。根据《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》（岳环发〔2024〕14号）可知，新墙镇环境管控单元编码为ZH43062120003，属于重点管控单元，具体符合性分析详见下表：
表1-2   与（岳环发〔2024〕14号）符合性分析
	环境管控单元编码
	单元名称
	单元分类
	主体功能定位
	经济产业布局

	ZH43062120003
	黄沙街镇/荣家湾镇/新开镇/新墙镇
	重点管控单元
	城市化地区
	新墙镇：城郊服务型，重点发展特色农业种植、建材加工、工业陶瓷、商贸物流。

	管控维度
	管控要求
	本项目情况
	相符性

	空间布局
约束
	（1.1）全面规范河流、湖泊、水库等天然水域的水产养殖行为，禁止天然水域投肥投饵养殖。禁止周边生活污水及畜禽粪直接排入水库，全面加强对人工水产养殖尾水排放的管控。岳阳县重点湖泊禁止网箱、网围、网栏等人工养殖。
（1.2）黄沙街镇、新墙镇围绕特色农产品的优势区建设，加强地方特色种质资源保护与利用，发展壮大葡萄、茶叶等特色优势产业。新墙镇、新开镇注重发展物流和机械加工。新开镇配套发展建材加工，禁止引入以废气排放量大的企业。推进辖区加工企业聚集发展，提高产业集约化、绿色化发展水平。限制布局废水量大、耗水量大的工业企业。
（1.3）畜禽养殖按照《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》相关内容实施，禁养区内畜禽养殖场立即关停退养，禁养区外沿江、河、湖、库、排（干）渠岸线500米内实施限养管理，禁止新增养殖场和扩大养殖规模，引导现有养殖场逐步退出。
（1.4）推进矿山植被生态恢复，矿山建设应落实《湖南省绿色矿山管理办法》要求。
	（1.1）本项目为C4210金属废料和碎屑加工处理，不涉及水产养殖行为；
（1.2）本项目不属于废气、废水排放量大、耗水量大的企业；
（1.3）本项目不属于畜禽养殖类；
（1.4）本项目不涉及矿山建设；
	相符

	污染物排
放管控
	（2.1）废气：加强建筑施工工地扬尘污染控制，严格落实“六个100%”措施；强化建材等企业无组织排放管控及治理；持续推进敞开式汽修喷涂、油品储运销等过程中挥发性有机物的治理工作；提升秸秆综合利用，拓宽秸秆利用途径；严禁垃圾露天焚烧，加强餐饮油烟、露天烧烤监管。
（2.2）废水：进一步完善城镇生活污水收集管网，更新修复老旧破损管网，同步做到雨污分流，确保管网全覆盖、污水全收集；推进农村生活污水治理，推进农村户用厕所建设和改造，强化农户生活污水分类处理处置；加速农村黑臭水体整治，逐步消除农村较大面积黑臭水体。
（2.3）固体废物：加快推进农村生活垃圾源头分类减量，减少垃圾出村量；推进以种养结合为重点的畜禽养殖废弃物资源利用，推动畜禽规模养殖场粪污处理设施装备提档升级。
（2.4）农业面源：逐步推行有机肥代替化肥，推行绿肥种植、秸秆还田、粪污还田等措施，推进化肥农药减量增效。
	（2.1）废气：本项目不涉及汽车维修喷漆、油品储存运输及销售等环节、不涉及秸秆的使用和处理；
（2.2）废水：本项目生活污水经三级化粪池处理后用作农肥，不直排地表水体。
（2.3）固体废物：项目固体废物均分类收集后合理处置。
（2.4）农业面源：本项目生活污水经三级化粪池处理后用作农肥，符合逐步推行有机肥代替化肥的农业面源污染控制策略。
	相符

	环境风险
防控
	（3.1）积极应对重污染天气，对纳入应急减排项目清单的工业企业要制定“一厂一策”实施方案。
（3.2）有效管控建设用地土壤污染风险。以用途变更为“一住两公”的地块为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。
（3.3）推进农用地土壤污染防治和安全利用。严格涉镉等重金属行业大气、水污染物排放管控，全面排查整治涉镉等重金属关停企业及矿区历史遗留固体废物。
（3.4）加密重点断面水质监测，将断面水质管控作为河湖长制重点工作内容，纳入河湖长工作绩效考核。
（3.5）建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河湖库管理信息平台，河湖管护联合执法机制逐步形成，在东洞庭湖、新墙河、铁山水库等重要河湖干流及各乡镇主要支流建立基于水质水量考核的流域生态补偿机制。
	（3.1）本项目为C4210金属废料和碎屑加工处理，不在应急减排清单中；
（3.2）本项目租赁新墙镇燎原村沙河片二组原王家方砖厂闲置钢筋棚厂房，施工期将对生产车间和仓库地面做好硬化，对土壤污染影响较小。
本项目不涉及3.3、3.4、3.5相关的内容。

	相符

	资源开发
效率要求
	（4.1）对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批建设项目新增取水许可；已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水许可；划定全县地下水禁采区、限采区和地面沉降控制区范围。
（4.2）水资源：2025年，岳阳县用水总量4.07亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降21.53%，万元工业增加值用水量比2020年下降12.65%，农田灌溉水有效利用系数0.59。
（4.3）能源：岳阳县“十四五”时期能耗强度降低基本目标16%，激励目标16.5%。
（4.4）土地资源：新墙镇：耕地保护目标35816.98亩，永久基本农田保护面积32079.85亩，生态保护红线面积203.29公顷，城镇开发边界规模479.55公顷，村庄建设用地665.55公顷。
	（4.1）本项目用水由市政供给，不属于已达到或已超标的地区；
（4.2）水资源：本项目生产过程无需使用水，仅需员工生活用水，用水量较少；
（4.3）能源：本项目能源主要为电能，用电量相对较小；
（4.4）土地资源：本项目不涉及耕地保护范围。
	相符


综上所述，本项目符合《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)的通知》文件中“岳阳县新墙镇”的相关要求。
[bookmark: OLE_LINK117]4、本项目与《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》（湘政办发〔2024〕33号）符合性分析
关于印发《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》的通知中提到：“（八）实施工业炉窑清洁能源替代。以使用高污染燃料的工业炉窑为重点，大力推进电能、天然气替代。新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。全省原则上不再新增燃料类煤气发生炉，逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。”
本项目配套建设的2台焚烧炉，燃料采用生物质颗粒及钢瓶抽残回收的液化石油气残液，未使用《高污染燃料目录》规定的煤炭及其制品、重油、石油焦、固定床间歇式煤气发生炉煤气等高污染燃料，项目不新增煤气发生炉，因此，本项目符合《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》中相关产业政策要求。
[bookmark: OLE_LINK51]5、与《湖南省“两高”项目管理目录》(湘发改环资〔2021〕968号）符合性分析 
根据湖南省发展和改革委员会关于印发《湖南省“两高”项目管理目录》的通知（湘发改环资{2021}968 号）中，管理名录明确涉及石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电行业以及涉及煤及煤制造、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的为“两高”项目。
本项目主体行业不属于上述八大管控行业；项目配套 2 台焚烧炉，燃料为生物质颗粒、液化气残液，均不属于文件列明的煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料。综上，本项目不在湖南省 “两高” 项目管理名录管控范围内，不属于 “两高” 项目。
6、与《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026—2028 年）》符合性分析
《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026—2028 年）》提出：①以使用高污染燃料的工业炉窑为重点，大力推进电能、天然气等清洁低碳能源替代，全省原则上不再新增燃料类煤气发生炉；②全面推进工业炉窑深度治理，淘汰单级布袋等低效废气治理设施，提升颗粒物稳定去除效率；③强化涉 VOCs 工序全密闭收集管控，落实泄漏检测与修复（LDAR）制度，严控无组织有机废气、恶臭逸散；④大力扶持再生资源、废弃物循环利用类绿色低碳产业，严控 “两高” 新增项目；⑤全面开展厂区扬尘精细化管控，物料密闭堆放、厂区硬化清扫，削减无组织粉尘排放。 
本项目行业为C4210金属废料和碎屑加工处理，属于政策鼓励的废弃物循环利用产业，不属于“两高”管控行业；配套焚烧炉燃料采用自产液化气残液+生物质颗粒，未使用煤、重油等高污染燃料，不新增煤气发生炉，落实炉窑清洁能源替代要求；项目搬迁后淘汰原单级高温布袋除尘，升级“旋风除尘 + 高温布袋” 两级高效除尘工艺，完成低效治理设施升级改造，满足炉窑深度治理要求；抽残、拆阀涉VOC工序采用全密闭负压抽吸系统，管控无组织非甲烷总烃与恶臭；项目与湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026—2028 年）要求相符。
7、与《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》湘环发〔2020〕6号相符性分析
表1-3  与湘环发〔2020〕6号相符性分析
	序号
	规范条件
	本项目建设内容
	结论

	1
	有组织排放控制要求。已有行业排放标准的工业炉窑，严格按行业排放标准执行，已发放排污许可证的，应严格执行排污许可要求。暂未制订行业排放标准的工业炉窑，待地方标准出台后执行，现阶段长沙市、株洲市、湘潭市以及常德市、岳阳市益阳市等传输通道城市按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉行业氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米，水泥生产企业氮氧化物排放限值不高于100毫克/立方米，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行。
	项目位于岳阳市岳阳县新墙镇，根据核算，本项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度低于30、200、300毫克/立方米。
	符合

	2
	无组织排放控制要求。严格控制工业炉窑生产过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。
	本项目设置2台焚烧炉，焚烧废气经配套的“旋风除尘+高温布袋除尘”组合工艺处理后废气可达标排放，燃烧以生物质为主要材料，抽残液为辅料，生物质为密闭袋装，储存、输送等过程采取密闭作业
	符合


综上所述，本项目与《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）相符。
8、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）的相符性分析
表1-4   与（环大气〔2019〕56号）符合性分析
	序号
	文件要求
	项目情况
	相符性

	1
	加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。
	本项目焚烧炉不属于《产业结构调整指导目录（2024年）》淘汰类工业炉窑；本项目所在地不属于重点区域；项目焚烧炉采用生物质颗粒和残液作燃料，经配套的“旋风除尘+高温布袋除尘”组合工艺处理后废气可达标排放。
	相符

	2
	加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。
	本项目拟使用生物质颗粒和液化气抽残液作燃料。
	相符

	3
	实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行
	本项目采用焚烧炉对钢瓶进行焚烧，焚烧炉采用生物质颗粒和残液作燃料，经配套的“旋风除尘+高温布袋除尘”组合工艺处理后废气可达标排放。
	相符

	4
	全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。
	本项目抽残液过程采用密闭管道回收装置；生物质原料采用密闭袋装储存在原料车间内，可有效控制粉尘无组织排放。
	相符

	5
	新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）
	本项目配套2台钢瓶残液焚烧炉，虽选址不在工业园区内，但项目同步配套旋风除尘+高温布袋除尘废气治理设施，颗粒物、SO、NOₓ等各类污染物排放浓度均可稳定满足国家及地方工业炉窑污染物排放标准要求； 本项目为报废液化石油气钢瓶拆解搬迁项目，不属于政策列明严禁新增产能的钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃行业。
	相符


根据上表可知，本项目符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》中相关要求。
9、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》分析
表1-5  与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》符合性分析
	序号
	具体要求
	本项目情况

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程(含舾装码头工程)及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划(2020-2035年)》地过长江通道项目。
	本项目为C4210金属废料和碎屑加工处理项目，不涉及港口码头建设。

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下项目:(一)高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目;(光伏发电、风力发电、火力发电建设项目;社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设;(四)野生动物驯养繁殖，展览基地建设项目;(五)污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；(六)对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；(七)其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。
	本项目不属于左侧项目类型；所在区域不涉及自然保护区等敏感区。

	3
	机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道;无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。
	本项目不涉及机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益性基础设施建设。

	4
	禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。
	本项目不属于风景名胜区的范畴。

	5
	饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目;禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除;不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶;禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物;禁止设置油库;禁止使用含磷洗涤用品。
	本项目生活污水经三级化粪池处理后用作农肥，不外排。本项目所在区域不涉及饮用水水源保护区、水产种质资源保护区。

	6
	饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。
	

	7
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目
	

	8
	除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动:(一)开(围)垦、填埋或者排干湿地。(二)截断湿地水源。(三)倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。(四)从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。(五)破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道滥采滥捕野生动植物。(六)引入外来物种。(七)擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。(八)其他破坏湿地及其生态功能的活动
	本项目为不涉及左侧所列行为和活动。

	9
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线,禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围围网、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。
	本项目不占用长江流域河湖岸线，不涉及填湖造地、围湖造田及非法围垦河道等行为。

	10
	禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目无废水外排且不属于不利于水资源及自然生态保护的项目。

	11
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	本项目无生产废水外排，生活污水经三级化粪池处理后用作农肥，不外排地表水体

	12
	禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎(渔)区、禁猎(渔)期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。
	本项目不涉及在水生生物保护区开展生产性捕捞工作。

	13
	禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不属于化工项目。

	14
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021年版)》有关要求执行。
	本项目国民经济行业类别为“C4210金属废料和碎屑加工处理”；对照《湖南省“两高”项目管理目录》可知，本项目不属于“两高”项目的范畴;同时，本项目不属于石化、现代煤化工项目。

	15
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目(安全、环保、节能和智能化改造项目除外)。
	

	16
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目;对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中有关规定，本项目属于鼓励类，不属于限制类和禁止类、淘汰类范围。


根据上表可知，本项目符合区域发展规划，不属于高耗能、高排放项目符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》有关规定。



[bookmark: OLE_LINK157]二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
[bookmark: OLE_LINK5]岳阳县长富钢瓶检测厂是一家专业从事压力容器检验检测、燃气钢瓶置换、报废处置等配套服务的企业。在钢瓶报废处置行业中，超期服役的液化石油气钢瓶内部普遍残留微量液化气残液，若残液随意倾倒、违规处置，极易引发火灾、爆炸等重大安全事故；若报废钢瓶未经合规处置重新流入市场，将直接威胁社会公共安全与人民群众生命财产安全。为规范报废钢瓶处置流程、筑牢安全生产防线、补齐区域特种设备安全处置短板，2025年，岳阳县长富钢瓶检测厂正式设立新墙分厂，同年9月租赁湖南省湘阳食品有限公司工业用地，建设“年处置 12 万只报废液化石油气钢瓶项目”，该项目已于2026年1月13日取得环境影响报告表审批意见（岳县环评【2026】1号），于2026年1月开工建设，生产设备已安装完成，尚未正式投入运营，未开展排污、应急及竣工验收等相关工作。
现因原出租方湖南省湘阳食品有限公司自身经营战略调整，拟重新规划厂区产业布局，不再对外出租场地，无法继续履行原有厂房租赁协议，导致原选址地块无法继续用于项目生产运营。为保障项目合法合规推进、避免项目停滞，企业经多方实地踏勘、比对筛选、最终确定重新选址落地。本次拟新选址为岳阳县新墙镇燎原村沙河片二组，租赁岳阳县万来新能源科技有限公司面积约3240m2闲置钢筋棚厂房作为项目生产车间，该场地前身为岳阳县王家方页岩环保砖厂，用地性质为集体建设用地，根据项目选址意见表（附件5）可知，新墙镇政府及燎原村村委会已同意项目选址建设。
项目搬迁后建设内容保持不变，仍为年处置12万只报废液化石油气钢瓶生产线，新厂区将配套建设生产区、原料堆放区、成品存放区及环保治理配套设施，同时将原厂区的抽残机、焚烧炉、裁剪机等全套设备整体搬迁至新租赁厂区，项目生产工艺、原料使用情况、生产规模与原环评保持一致，项目已于2026年4月26日取得岳阳县企业投资项目备案证明（项目代码：2606-430621-04-01-628997）。
对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）相关规定，本项目涉及清单中“5.重新选址”情形，判定为建设项目重大变动。依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》相关要求，建设项目环境影响报告书、环境影响报告表获批后，若项目性质、规模、地点、生产工艺或污染防治、生态保护措施发生重大变动，建设单位必须重新报批项目环境影响评价文件，因此本项目需依法重新开展环境影响评价报批工作。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于三十九、废弃资源综合利用业42大类中85项金属废料和碎屑加工处理421子类的废钢加工项目，需编制环境影响报告表。基于上述规定，岳阳县长富钢瓶检测厂新墙分厂委托湖南京帝环保科技研究院有限公司承接本项目环境影响评价编制工作。在经过现场勘察、资料调研、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及报告表编制指南文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。
2、 项目基本情况
基本情况变化具体如下：
表2-1   基本情况变动一览表
	内容
	变动前
	变动后
	变动情况

	项目名称
	年处置 12 万只报废液化石油气钢瓶项目
	年处置 12 万只报废液化石油气钢瓶项目（重大变动）
	本次为重大变动

	建设单位
	岳阳县长富钢瓶检测厂新墙分厂
	岳阳县长富钢瓶检测厂新墙分厂
	无变化

	建设地点
	岳阳县新墙镇老街居委会（原401地质勘探队院内）2号厂房
	岳阳县新墙镇燎原村沙河片二组
	地址变化

	占地面积
	1250m2
	3240m2
	租赁厂房面积增加

	行业
	C4210金属废料和碎屑加工处理
	C4210金属废料和碎屑加工处理
	无变化

	项目投资
	160万元
	160万元
	无变化


3、主要工程内容
项目变动后选址位于岳阳县新墙镇燎原村沙河片二组，租赁厂房总建筑面积3240m2。项目核心建设内容为建设1条年处理能力达12万只的液化石油气钢瓶报废专用生产线，可规模化开展废旧液化石油气钢瓶拆解、处置、合规处理等相关作业，并建设配套工程、环保工程、供配电、给排水等设施。
项目主要建设工程组成具体情况见下表：
表2-1   主要建设内容一览表
	类别
	名称
	变动前建设内容与规模
	变动后建设内容与规模
	备注

	主体工程
	生产区
	抽残液区
	1F，建筑面积为150m2，位于厂区南侧，主要用于抽残液
	1F，建筑面积为150m2，位于厂区东南侧，主要用于抽残液
	项目重新选址，各功能区平面布置位置及面积调整

	
	
	拆卸瓶阀区
	1F，建筑面积为200m2，位于厂区东北侧，主要用于报废液化石油气钢瓶
	1F，建筑面积为200m2，位于厂区东北侧，主要用于报废液化石油气钢瓶
	

	
	
	焚烧区
	1F，建筑面积为200m2，位于厂区南侧，设置2台焚烧炉
	1F，建筑面积为300m2，位于厂区西北侧，设置2台焚烧炉
	

	辅助工程
	办公室
	砖混结构，1F，建筑面积为25m2，位于厂区西北侧，人员办公
	采用集装箱，面积为20m2，位于厂区东南侧，人员办公
	

	储运工程
	原材料堆场
	1F，建筑面积为525m2，位于厂区西侧，主要用于堆放原材料
	1F，建筑面积为520m2，位于厂区西侧，主要用于堆放原材料
	

	
	成品堆放区
	1F，建筑面积为525m2，位于厂区北侧，用于堆放成品
	1F，建筑面积为500m2，位于厂区西侧，用于堆放成品
	

	公用工程
	供电
	市政电网
	市政电网
	变动前后供水、供电及排水方式不变

	
	供水
	市政供水
	市政供水
	

	
	排水
	项目实行雨污分流制
	项目实行雨污分流制
	

	环保工程
	废气治理
	有组织：焚烧炉废气经高效高温布袋除尘装置处理后经15m排气筒排放(DA001)
	有组织：焚烧炉废气经“旋风除尘+高温布袋除尘”组合工艺处理后经15m排气筒排放(DA001)
	淘汰原有高温布袋除尘装置，新建废气组合工艺

	
	
	无组织：钢瓶抽残气和拆卸瓶阀产生的废气（非甲烷总烃、臭气浓度）无组织扩散
	无组织：钢瓶抽残气和拆卸瓶阀产生的废气（非甲烷总烃、臭气浓度）无组织扩散
	无变化

	
	废水治理
	生活污水经三级化粪池处理后用作农肥
	生活污水经三级化粪池处理后用作农肥
	无变化

	
	噪声治理
	隔声、减震、降噪
	隔声、减震、降噪
	无变化

	
	固废治理
	生活垃圾分类收集，由环卫部门统一清运；
	生活垃圾分类收集，由环卫部门统一清运；
	无变化

	
	
	一般固废位于厂区北侧，面积为5m2；
	一般固废位于厂区北侧，面积为5m2；
	无变化

	
	
	危险废物暂存间位于厂区北侧，面积为5m2
	危险废物暂存间位于厂区北侧，面积为5m2
	无变化


4、项目原辅材料及能源消耗情况
本项目原料均为岳阳县长富钢瓶检测厂判定报废液化石油气钢制气瓶，属于承压类特种设备，报废原因为使用超期、瓶体腐蚀变形、水压试验不合格，经抽残、高温除污、压扁后得到报废钢瓶，属于废旧资源利用。项目年处置量变动前后不变，详见下表：
表2-3 项目原料用量一览表
	原材料
	变动前
年处置量
	变动后
年处置量
	储存位置
	最大储存量
	备注

	废旧液化石油气钢瓶
	12万只
	12万只
	原材料堆场
	1800只
	无变化

	注：1只液化石油气钢瓶约16.5公斤；


表2-4   项目辅料、能源消耗情况
	序号
	名称
	变动前
年用量
	变动后
年用量
	单位
	来源
	备注

	1
	电
	10
	11
	万度
	市政电网
	用量增加

	2
	水
	190
	190
	m3/a
	市政供水
	无变化

	3
	成型生物质颗粒
	181.29
	181.29
	t/a
	外购，作为焚烧炉燃料
	无变化

	4
	液化石油气残液
	5.94
	5.94
	t/a
	抽残液产生，用作焚烧炉燃料
	无变化

	5 
	机油
	0.3
	0.3
	t/a
	外购
	无变化


理化性质：
液化石油气残液：常温下为黄褐色黏稠液体，带有刺鼻油气味，密度小于水，不溶于水，易挥发，蒸气易在低洼处积聚，闪点低、易燃易爆，含硫化物具备轻微腐蚀性，常温稳定，高温易产生积炭。经提纯分离后可作为工业燃料、锅炉燃料。
机油：棕褐色油状液体，密度小于水，不溶于水，常温黏度较大，开口闪点较高，低温易变稠，高温长期使用易氧化产生油泥，可燃，化学性质稳定，具备润滑、密封性能，泄漏易污染水土。主要用于内燃机、机械设备润滑，起到减磨、冷却、防锈、密封作用。
5、主要生产设备
本搬迁项目将原厂区的抽残机、焚烧炉、裁剪机等全套设备整体搬迁至新租赁厂区，废气处理设备为新增，主要生产设备见下表：
表2-5   项目主要设备一览表
	序号
	设备名称
	规格
	变动前
数量
	变动后
数量
	单位
	对应工艺
	备注

	1
	抽残机
	CYC-50
	1
	1
	台
	抽残液
	无变化，搬迁利用

	2
	卸阀机
	/
	1
	1
	台
	拆卸瓶阀
	

	3
	焚烧炉
	GFL-B
	2
	2
	台
	焚烧
	

	4
	液压一体化裁剪机
	/
	1
	1
	台
	压扁
	

	5
	残液回收装置
	/
	1
	1
	台
	抽残液
	

	6
	残液回收罐
	0.6m2
	0
	1
	台
	储存残液
	

	7
	废气处理设备
	高温高效布袋除尘装置
	1
	0
	台
	废气处理
	淘汰

	8
	废气处理设备
	旋风除尘+高温布袋除尘组合工艺
	0
	1
	套
	废气处理
	新增


根据《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》（2021年第25号工业和信息化部令），采用的生产工艺、主要生产设备均不属于现行产业政策中淘汰类设备、工艺和产品有关内容，项目设备符合产业政策。
6、产品方案
本项目主要产品方案详见下表：
表2-6   主要产品及生产规模一览表
	产品名称
	规格
	变动前年报废量
	变动后年报废量
	去向
	备注

	报废液化气钢瓶
	16.5公斤/只
	12万只
	12万只
	外售至钢厂回收利用
	无变化

	产能计算：焚烧炉焚烧通道长度16m，单批次可容纳10个废钢瓶进行焚烧，物料焚烧时间4min /批；考虑废钢瓶装料、出料及安全间隔时间，每小时运行7批次，废钢瓶处理量控制为70个/h。焚烧炉年工作时间6*300=1800h，可燃烧12.6万只/年，除去检修、停电等情况下预计年最大产能12万只。


7、项目总平面布置
本项目重新选址，厂区整体平面布置将所有变动：焚烧区建筑面积由200㎡增至300㎡，焚烧炉数量不变；办公室由砖混单层改为集装箱式，面积由25㎡调整为20㎡；抽残液区、拆卸瓶阀区建筑面积、功能无变化，具体分析如下：
本项目选址于岳阳县新墙镇燎原村沙河片二组，租赁岳阳县万来新能源科技有限公司北侧钢筋棚结构厂房开展生产经营活动，厂房总建筑面积3240m²。项目生产车间整体为长方形结构，厂区主出入口设置于厂区南侧，厂区内部由南至北依次规划布设办公区、抽残液区、拆卸瓶阀区、原材料堆放区、成品堆放区、焚烧区及固废暂存区，功能分区序列清晰、生产动线规整。废旧液化石油气钢瓶由运输车辆统一运送至原辅材料堆场后，按照标准化生产工序依次流转至各专项处理区域，可有效保障生产作业连续高效开展，整体物流组织有序、衔接顺畅。
环保布局方面，项目废气处理设施布置于厂房西北侧，处于区域主导风向的侧风向位置，可最大限度削减废气污染物对厂区内部及周边区域环境的不利影响；在厂区北侧规范设置一般固废暂存间及危险废物暂存间，可实现项目各类固体废物的分类、安全暂存，保障固废后续合法合规处置。同时，项目各类高噪声生产设备均集中布置于厂房中部生产区域，项目周边环境敏感点位数量较少，设备运营产生的噪声对周边声环境影响程度较低。厂房严格依照国家防火规范标准要求，科学划分防火分区、规范设置安全疏散通道，全面筑牢生产安全防线，保障生产作业安全有序开展。
综上所述，从环保角度分析，本项目厂区平面布置科学合理、合规可行，项目具体厂区平面布置详见附图2。
8、公用工程
（1）给水工程
本项目用水水源为乡镇供水管网供给的自来水，水源稳定、水质符合生产生活使用标准。项目生产过程无需使用水，用水主要员工日常生活用水。
[bookmark: OLE_LINK14]生活用水：重大变动企业在岗员工人数无新增，维持原有5人配置，企业年生产工作天数为300天，一班制。厂区不提供住宿，按《湖南省用水定额》（DB43/T388.3-2025）中的指标计算，用水量按38m3/a·人计，则本项目生活用水量为0.63m3/d（190m3/a）。
（2）排水工程
本项目排水采用雨污分流制，初期雨水外排至南侧无名水沟；生活污水排放量以用水量的80%计，则生活污水排放量为0.51m3/d（152m3/a），依托厂区外砖厂办公楼现有化粪池处理后作农肥。
（3）供电工程
本项目供电由市政电网提供，可满足本项目用电需求。
9、生产班制及劳动定员：
变动前后员工维持原有5人配置，企业年生产工作天数为300天，一班制8小时，焚烧炉每天运行6小时，厂区不提供住宿，年工作时间约2400h。



	[bookmark: _Toc6062][bookmark: _Toc23070_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc13386]工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程
本项目租赁已建钢筋棚厂房，根据现场踏勘，厂房地面未硬化，项目施工内容主要为地面硬化、厂房内部装饰装修、设备就位安装及调试，施工周期短、作业范围局限于厂房内部，且不涉及大规模机械作业，施工期1个月。
2、 营运期工艺流程
本项目变动前后工艺不变，流程图如下：
[image: 未命名文件(123)]
图2-1   项目工艺流程及产污节点图
工艺流程说明如下：
（1）登记送检：报废钢瓶由专用运输车辆运送至厂区后，首先开展称重作业，同步完成信息登记、建立专属处置档案。工作人员对钢瓶开展初步外观检查，核对钢瓶相关参数、使用信息等内容，严格核验钢瓶资质与状态，确认其符合合规报废标准、纳入报废处置范围，完成后续工序前置准备工作。
（2）抽残液：对登记核验完成的报废钢瓶，采用专用抽残装置抽取瓶内残留气体与残液。抽残整套是负压密闭成套设备，钢瓶对接密封接头后抽残，残液进0.6m³密闭残液回收罐，不长期囤料，残液全部由管道送焚烧炉作为后续焚烧工序的辅助燃料，实现资源回收利用。残液抽取作业完成后，清空残液的钢瓶流转至下一工序。本工序主要产生的污染物为作业过程中逸散的废气及设备运行产生的噪声。
（3）拆卸瓶阀：确认钢瓶内部残液、残气完全抽取干净后，工作人员使用专用防爆工具，对钢瓶瓶阀进行强制拆卸作业，全程遵守防爆、安全操作规范。拆卸下来的瓶阀需单独分类收集、专项存放，确保流转至下一工序的钢瓶主体无任何附加零部件，保障后续处置作业顺利开展。本工序主要污染物为少量残留废气、废弃瓶阀固体废物及设备作业产生的噪声。
（4）焚烧：为彻底清除钢瓶内壁残留杂质、油污及外表面涂层，需对已完成瓶阀拆卸的钢瓶实施高温焚烧预处理，项目配套2台焚烧炉并排布置、共用一条烟气收集主通道，两台焚烧炉对开同步运行，焚烧工序每日作业时长 6h，燃烧过程通过焚烧炉预设的三个专属进料口同步进料燃烧，其中包含两个生物质颗粒进料口、一个残液进料口，保障燃料混合均匀、燃烧充分。
焚烧过程中严格管控炉内温度，恒定维持在400℃~650℃区间，保证钢瓶整体均匀受热，持续焚烧时长为4分钟。在该恒温工况下，可彻底去除钢瓶内外附着污染物。本工序核心污染物为焚烧作业产生的废气。
（5）压扁：待钢瓶高温焚烧作业完成后，通过150m长的链条输送至裁剪机区域，采用液压一体化裁剪机对钢瓶整体进行压扁压实处理，完成报废钢瓶的形体拆解处置，最终得到规整的废钢材料，便于后续回收处置与转运。
根据运营期生产工艺分析，项目产污环节情况具体见下表：
表2-7   项目运营期主要产污环节一览表
	类别
	产生环节
	污染因子
	变动前处理措施
	变动后处理措施
	备注

	废气
	抽残液
	非甲烷总烃、恶臭（以臭气浓度为表征）
	无组织扩散
	无组织扩散
	无变化

	
	拆卸瓶阀
	非甲烷总烃、恶臭（以臭气浓度为表征）
	无组织扩散
	无组织扩散
	无变化

	
	焚烧
	燃料
	SO2、NOX、颗粒物
	经高效高温除尘装置+一根15m排气筒（DA001）外排
	经旋风除尘+高温布袋除尘+15m排气筒（DA001）外排
	淘汰原有高温布袋除尘装置，新建“旋风除尘+高温布袋除尘”组合工艺

	
	
	涂料尘
	颗粒物
	
	
	

	废水
	生活污水
	pH、COD、BOD5、氨氮、SS、TN、TP等
	依托现有三级化粪池处理后用作农肥
	依托现有三级化粪池处理后用作农肥
	无变化

	噪声
	设备运行噪声
	等效声级
	隔声、降噪、减震，采用低噪声设备
	隔声、降噪、减震，采用低噪声设备
	无变化

	固废
	拆卸瓶阀
	废角阀
	统一收集后外售综合回收利用
	统一收集后外售综合回收利用
	无变化

	
	除尘装置
	收集粉尘
	
	
	无变化

	
	除尘装置
	废布袋
	
	
	无变化

	
	焚烧炉燃烧
	灰渣
	外售建材生产企业作为原料综合利用
	外售建材生产企业作为原料综合利用
	无变化

	
	辅料使用
	废包装材料
	统一收集后外售综合回收利用
	统一收集后外售综合回收利用
	无变化

	
	设备维修
	废机油
	交有资质单位处理
	交有资质单位处理
	无变化

	
	设备维修
	废机油桶
	
	
	无变化

	
	员工
	生活垃圾
	分类收集，环卫部门统一清运
	分类收集，环卫部门统一清运
	无变化




	与项目有关的原有环境污染问题
	一、变动前项目基本情况
岳阳县长富钢瓶检测厂新墙分厂变动前选址于岳阳县新墙镇老街居委会（原401地质勘探队院内），租赁湖南湘阳食品有限公司闲置厂房建设的年处置 12 万只报废液化石油气钢瓶项目，项目拟投资160万元，占地面积1250m2，已于2026年1月13日取得环境影响报告表审批意见（岳县环评【2026】1号）；该项目于2026年1月开工建设，生产设备已安装完成，尚未正式投入运营，未开展排污、应急及竣工验收等相关工作。
二、变动前项目工程内容
表2-8  变动前项目主要建设工程组成一览表
	类别
	名称
	建设内容与规模

	主体工程
	生产区
	抽残液区
	1F，建筑面积为150m2，位于厂区南侧，主要用于抽残液

	
	
	拆卸瓶阀区
	1F，建筑面积为200m2，位于厂区东北侧，主要用于报废液化石油气钢瓶

	
	
	焚烧区
	1F，位于厂区南侧，设置2台焚烧炉

	辅助工程
	办公室
	砖混结构，1F，建筑面积为25m2，位于厂区西北侧，人员办公

	储运工程
	原材料堆场
	1F，建筑面积为525m2，位于厂区西侧，主要用于堆放原材料

	
	成品堆放区
	1F，建筑面积为525m2，位于厂区北侧，用于堆放成品

	公用工程
	排水
	项目实行雨污分流制

	
	供电
	市政电网

	
	供水
	市政供水

	环保工程
	废气治理
	有组织：焚烧炉废气经高效高温布袋除尘装置处理后经15m排气筒排放(DA001)

	
	
	无组织：钢瓶抽残气和拆卸瓶阀产生的废气无组织扩散

	
	废水治理
	生活污水经三级化粪池处理后用作农肥

	
	噪声治理
	隔声、减震、降噪

	
	固废治理
	生活垃圾分类收集，由环卫部门统一清运；

	
	
	一般固废为废角阀，交由厂家回收，日产日清；

	
	
	危险废物暂存间位于厂区北侧，面积为5m2，废机油和废机油桶属于危险废物，存放至危废暂存间，再交由有资质单位进行处理


表2-9  变动前项目产品方案一览表
	产品名称
	规格
	年报废量
	最大存储量

	液化石油气钢瓶
	16.5公斤/只
	12万只
	1515只


表2-10  变动前项目原辅材料一览表
	原材料
	年用量
	储存位置
	最大储存量

	液化石油气钢瓶
	12万只
	原材料堆场
	3000只

	注：1只液化石油气钢瓶（16.5公斤规格）；


表2-11 变动前项目能源消耗情况
	序号
	名称
	年定额
	单位
	来源

	1
	电
	10
	万度
	市政电网

	2
	水
	152
	m3/a
	市政供水

	3
	生物质颗粒
	181.29
	t/a
	外购

	4
	液化石油气残液
	5.94
	t/a
	/

	5 
	机油
	0.3
	t/a
	外购


表2-12  变动前项目生产设备一览表
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	规格
	对应工艺

	1
	抽残机
	1
	台
	CYC-50
	抽残液

	2
	卸阀机
	1
	台
	/
	拆卸瓶阀

	3
	焚烧炉
	2
	台
	GFL-B
	焚烧

	4
	液压一体化裁剪机
	1
	台
	/
	压扁

	5
	高效高温除尘装置
	1
	台
	/
	除尘

	6
	残液回收装置
	1
	台
	/
	抽残液


3、 工艺流程
变动前后生产工艺一致，工艺流程详见图2-1。
四、变动前项目污染源情况
1、废气
变动前项目产生的大气污染主要为残留在钢瓶内的残液或残气泄漏产生的非甲烷总烃、恶臭和焚烧炉燃烧废气。
在残气回收、瓶阀拆卸过程中，少量液化石油气（以非甲烷总烃计）逸散至大气，无组织排放量约0.06t/a，变动前项目采用密闭式残气回收系统通过密封接头与钢瓶阀口精准对接，配合负压抽吸装置，减少逸散环节；项目焚烧炉将产生燃烧废气，其中SO2排放量：0.031t/a，颗粒物：0.0095t/a，氮氧化物：0.201t/a，产生的污染物经高温布袋除尘器处理后通过15m高的排气筒(DA001)外排。
为核查项目调试过程中废气污染物达标排放情况，建设单位于2026年3月25日委托湖南德炫检测技术有限公司对焚烧废气排气筒开展废气监测，具体监测结果如下：
表2-15  有组织废气检测结果
	采样
时间
	采样位置
	检测项目
	单位
	检测结果
	标准值

	
	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	

	03月
25日
	焚烧废气处理设施排放口
	标干流量
	m3/h
	1101
	1110
	1087
	/

	
	
	颗粒物
	实测浓度
	mg/m3
	28.7
	27.4
	24.6
	30

	
	
	
	排放速率
	kg/h
	0.032
	0.030
	0.027
	/

	
	
	二氧化硫
	排放浓度
	mg/m3
	14
	17
	16
	200

	
	
	
	排放速率
	kg/h
	0.015
	0.019
	0.017
	/

	
	
	氮氧化物
	排放浓度
	mg/m3
	88
	97
	88
	300

	
	
	
	排放速率
	kg/h
	0.097
	0.108
	0.096
	/


2、废水
变动前项目无生产废水排放，生活污水排放量为0.51m3/d（152m3/a），生活污水经三级化粪池处理后用作农肥。
3、噪声
变动前项目噪声来源于生产设备，设备运行噪声值在70-90dB(A)之间，通过选取低噪声设备，落实减振、隔声等降噪措施减轻噪声对周边环境的影响。
4、固体废物
变动前项目情况见下表：
表2-13  变动前项目固体废物产排放情况
	产生环节
	名称
	属性、代码
	年产生量
	处置方式及去向

	员工生活
	生活垃圾
	生活垃圾
	1.5t
	交由环卫部门处理

	拆卸瓶阀
	废角阀
	一般固废，900-999-99
	12万只/a
	交由特定的回收厂家回收

	焚烧炉燃烧
	灰渣
	一般固废，900-001-S03
	6.93t/a
	可作为用作周边道路路基垫层、回填材料

	辅料使用
	废包装材料
	一般固废，900-003-S17
	0.2t/a
	外售综合回收利用

	废气处理
	高效高温布袋除尘器收集的粉尘
	一般固废，309-001-66
	1.9t
	

	
	废布袋
	一般固废，900-009-S59
	0.3t
	

	拆卸；维修
	废机油
	危险废物，HW08，900-214-08
	0.01t
	危废间暂存，交由有资质单位处理

	
	废机油桶
	危险废物，HW49，900-249-08
	0.05t
	


变动前建设单位在厂区内北侧设占地面积5m2的危险废物暂存间，用于危废暂存。
五、原有环境问题及整改内容
根据调查，变动前项目焚烧炉废气仅配套高温布袋除尘器处理后排放。项目设备调试阶段，焚烧烟气易造成布袋滤袋受损，引发炸袋问题，导致除尘系统风阻急剧升高、烟气处理通路受阻，废气难以稳定达标。为从根源防止炸袋问题、保障长期稳定达标排放，企业搬迁后将淘汰原有的单级布袋除尘，在新厂区采用 “旋风除尘+高温布袋除尘”组合治理工艺，通过旋风除尘预先截留烟气中固体颗粒物，减少污染物直接接触滤袋，减轻布袋负荷，进一步提升项目废气治理达标稳定性。
六、迁建后原有用地环保管理要求
本次整体搬迁后将现有场地归还给湖南省湘阳食品有限公司，为解决好搬迁过程中可能遗留的环境问题，本环评要求本项目在搬迁过程中必须按照环境保护部文件《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发〔2014〕66 号）的要求，实施搬迁工作： 
①为避免搬迁过程中突发环境事件的发生，在搬迁过程中应确保污染防治设施正常运行或使用，妥善处理遗留或搬迁过程中产生的污染物，待设备拆除完毕且相关污染物处理处置结束后方可拆除污染治理设施。如果污染防治设施不能正常运行或使用，在搬迁过程中应制定并实施各类污染物临时处理处置方案。
②搬迁前应认真排查搬迁过程中可能引发突发环境事件的风险源和风险因素，根据各种情形制定有针对性的专项环境应急预案，搬迁过程中如遇到紧急或不明情况，应及时应对处置并向当地政府和环保部门报告。
③安全处置遗留固体废物，应对原有场地残留和搬迁过程中产生的危险废物和一般固体废物进行合理处理处置。
七、新场址用地现状情况
经现场踏勘核实，本项目搬迁后所租赁场地权属归岳阳县万来新能源科技有限公司所有。该场地前身为岳阳县王家方页岩环保砖厂，目前该砖厂已全面停产。原页岩砖厂的全部生产设施、生产设备及配套辅助设备均已完成拆除，场地内无生产遗存物，东侧现存40m高烟囱未拆除，烟囱停用无废气排放。该砖厂最西侧区域现已对外出租，由岳阳市峰璟新材料科技有限公司用于建设硅砂生产项目，场地内建有生产车间、原料贮存堆场等配套建筑，该企业《年产硅砂（玻璃原材料）10万吨建设项目》环评手续已办理，并于2025年3月28日正式取得环评批复（岳县环评【2025】4号）。目前该项目处于建设阶段，尚未开展调试、验收工作，未正式投产运营。
通过实地踏勘可知，本项目租赁的砖厂最东侧钢筋棚厂房现阶段处于空置状态，场地内未发现与本项目建设、生产相关的遗留污染物及环境污染问题。




[bookmark: _Toc23730]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、大气环境质量现状
1.1常规因子环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判定依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2025年。由于本项目评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域，在评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用岳阳市2025年度生态环境质量公报数据中岳阳县区域数据。
具体达标判定监测数据及评价结果见下表。
表3-1  2025年岳阳县空气质量现状评价表
	评价因子
	平均时段
	百分位
	现状浓度/
	标准浓度/
	占标率/％
	达标情况

	SO2
	年平均浓度
	-
	6μg/m3
	60μg/m3
	10
	达标

	NO2
	年平均浓度
	-
	16μg/m3
	40μg/m3
	40
	达标

	CO
	百分位上日平均
	95
	1.0mg/m3
	4.0mg/m3
	25
	达标

	臭氧
	8h平均质量浓度
	90
	135μg/m3
	160μg/m3
	84.38
	达标

	PM2.5
	年平均浓度
	-
	30.1μg/m3
	35μg/m3
	86.00
	达标

	PM10
	年平均浓度
	-
	46μg/m3
	70μg/m3
	65.71
	达标


由上表监测数据可知，2025年项目所在区域环境空气质量可达到该年度执行的《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准，属于环境空气质量达标区域。
根据2026年3月1日发布的《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级限值要求，2025年该区域PM2.5浓度暂未达到该最新标准限值。目前，岳阳市政府正加大环境治理力度，通过采取更为严格的大气污染防治措施，后续所在区域环境空气质量将得到进一步改善，逐步满足最新标准要求。
1.2特征因子环境质量现状
根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时， 引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”，本项目特征因子为TSP、非甲烷总烃、臭气浓度，但非甲烷总烃、臭气浓度无国家或地方环境质量标准限制要求，故本次评价对区域所在地进行TSP的现状监测。
为了解项目特征污染物（TSP）的现状，本项目引用岳阳市丰源机筛有限公司的《年产机筛8万平方米扩建项目环境影响评价报告表》2024年9月21日至23日对该项目厂址及下风向敏感点的监测数据，监测单位为：湖南昌旭环保科技有限公司。该项目监测点位位于本项目西北侧3037m左右，符合“建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的引用要求，监测情况及结果如下所示。
表3-2   其他污染物补充监测点位基本信息（mg/m³）
	监测点位
	监测时间
	监测因子
	监测值
	最大超标倍数
	标准值
	是否达标

	G1厂址下风向40m处（本项目西北侧3037m）
	2024.9.21
	TSP
	0.106
	0
	0.3
	是

	
	2024.9.22
	TSP
	0.088
	0
	0.3
	是

	
	2024.9.23
	TSP
	0.089
	0
	0.3
	是


由上表的结果可知，项目所在地周边TSP因子监测结果可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单二级标准，以及最新发布的《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级标准；
2、地表水环境
项目生活污水经厂区化粪池预处理后用于周边农田施肥，综合利用，不外排。为了解评价区域地表水环境质量现状，本评价引用岳阳市2025年度生态环境质量公报内容（岳阳市2025年度生态环境质量公报-岳阳市生态环境局https://www.yueyang.gov.cn/ztxx/65997/65998/66006/content_2381439.html），在地表水环境—主要江河水质状况中提到：新墙河水质总体为优，9个控制断面水质均达到或优于Ⅱ类。同时本评价引用生态环境主管部门2024年对新墙镇断面的地表水分析数据，监测结果见下表。
表3-3  2024年新墙镇断面水质监测结果统计表单位 mg/L
	监测断面
	监测因子
	单位
	年均值
	(GB3838-2002）Ⅲ类标准

	新墙河新墙镇断面（Ⅲ类水体）
	pH
	mg/L
	7
	6-9

	
	溶解氧
	mg/L
	9.58
	≧5

	
	高锰酸盐指数
	mg/L
	2.6
	≤6

	
	化学需氧量
	mg/L
	7
	≤20

	
	五日生化需氧量
	mg/L
	1.2
	≤4

	
	氨氮
	mg/L
	0.07
	≤1

	
	总磷
	mg/L
	0.04
	≤0.2


根据监测结果可知，新墙镇断面监测因子能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。地表水环境为达标区。
3、声环境
根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“声环境、厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声”。结合现场调查，本项目厂界外周边50m范围内的无声环境保护目标，无需进行声环境质量监测。
4、地下水、土壤环境质量现状
[bookmark: OLE_LINK92]根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场调查及工艺分析，本项目位于岳阳县新墙镇燎原村沙河片二组，租赁车间内将做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏），项目不具备地面漫流和垂直入渗的途径，不存在土壤、地下水污染途径。
5、生态环境现状
根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境敏感目标时，应进行生态调查。”
本项目位于湖南省岳阳市岳阳县新墙镇燎原村沙河片二组，项目位于产业园外，但项目不属于新增用地，且用地范围内不含有生态环境敏感目标，同时区域及周边范围无古树名木、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区和森林公园，项目所在区域动植物均为常见物种，无珍稀保护动植物，其生态环境敏感程度较低。故本项目不开展生态环境质量现状调查。
6、电磁辐射
本项目不涉及辐射部分。

	环境
保护
目标
	项目评价范围主要环境保护目标详见表3-4至表3-5，评价范围内主要环境敏感目标分布情况见附图3。
1、大气环境保护目标
表3-4  项目周边环境空气保护目标一览表
	名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	保护功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	沙河片居民
	113.17130327
	29.14012975
	居民
	9户，约30人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级标准
	东北面
	170-240

	沙河片居民
	113.17175388
	29.13722473
	
	15户，约53人
	
	东面
	205-500

	燎原村居民
	113.16962957
	29.13645629
	
	76户，约265人
	
	东南面
	200-500

	大唐家居民
	113.16645384
	29.13660623
	
	10户，35人
	
	西南面
	360-500

	燎原村居民
	113.170192
	29.137637
	
	3户，12人
	
	东南面
	80-180


2、声环境保护目标
厂界外50m范围内无居民点。
3、主要水、生态环境保护目标
表3-5   主要水、生态环境保护目标
	环境
要素
	保护目标名称
	相对
方位
	相对距离
	规模
	水域功能
	保护级别

	地表水环境
	新墙河
	北面
	2.4km
	中河，流域面积2370平方公里
	渔业
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准

	
	无名水沟
	南面
	80m
	/
	农灌
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的ⅴ类标准

	生态
环境
	厂界外500m范围内的植被、林地、山地及水田

	地下水环境
	厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
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	1、大气污染物
有组织废气：焚烧炉废气执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》附件1中相关排放限值。
表3-6   焚烧炉废气污染物排放标准
	污染物
	最高允许排放浓度
	排气筒高度

	颗粒物
	30mg/m3
	15m

	二氧化硫
	200mg/m3
	

	氮氧化物
	300mg/m3
	


无组织废气：厂区内无组织排放监控点非甲烷总烃（NMHC）执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表2排放限值要求；厂界非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；恶臭（以臭气浓度为表征）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）2级标准。
表3-7   《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）
	污染物
	特别排放限值（mg/m3）
	限值含义
	监控位置

	NMHC
	6
	监控点处1h平均浓度值
	厂区内无组织排放监控点

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	


表3-8   《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	非甲烷总烃
	周界外浓度最高点
	4.0


表3-9   恶臭废气污染物排放标准（GB14554-1993）
	污染物
	最高允许排放监控浓度限值
	污染物排放监控位置及要求

	臭气浓度
	20（无量纲）
	厂界


2、废水污染物
本项目运营期无外排生产废水，生活污水经化粪池处理后用作农田施肥，不直接排入外环境。
3、噪声
项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
表3-10  项目噪声排放标准
	执行标准
	标准值dB(A)

	
	昼间

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准
	60


4、固体废弃物
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）固体废物控制要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关要求。

	总量
控制
指标
	根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》（湘政办发〔2022〕23号）规定，目前湖南省涉及排污权交易的主要污染物有化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、总磷、铅、镉、砷、汞、铬十一类污染物。在项目取得排污许可证后按照收费标准缴纳有偿使用费，综合考虑工程项目的工艺特征和排污特点，并结合项目周围环境状况来确定本项目总量控制因子。
1、水污染总量控制指标
本项目生活污水经三级化粪池处理后用作农肥，不涉及总量控制指标。
2、大气总量控制指标
本项目生产过程中大气污染因子中涉及总量控制指标为二氧化硫、氮氧化物，排放量及建议购买量见下表：
表3-11   项目大气污染物总量控制指标一览表（单位：t/a）
	总量因子
	本项目排放量
	建议购买量

	SO2
	0.031
	0.04

	NOX
	0.201
	0.21


由上表可知，本项目二氧化硫、氮氧化物需要购买总量指标分别为0.04t/a和0.21t/a。
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四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	本项目租赁已建闲置钢筋棚厂房，项目施工内容主要为地面硬化、厂房内部装饰装修、设备就位安装及调试，施工周期短、作业范围局限于厂房内部，且不涉及大规模机械作业，施工期1个月，对周边环境的影响随着施工期的结束而消失。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	1、运营期废气污染及保护措施
[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK29]搬迁后项目产生的大气污染主要为残留在钢瓶内的残液或残气泄漏产生的非甲烷总烃、恶臭和焚烧炉燃烧废气。报废液化石油气钢瓶外表面为纯环氧树脂粉末涂料，涂料成分为环氧树脂及无机填料，配方不添加含氯助剂、含氯树脂等含氯类物料。二噁英生成的必要条件是存在氯源，本项目钢瓶外涂层物料本身不含氯，因此涂层燃烧过程不会产生二噁英。
1.1、 残留泄漏废气
项目钢瓶残气回收、瓶阀拆卸工序过程中，残留少量液化石油气将逸散至车间，污染因子以非甲烷总烃、臭气浓度表征（液化石油气添加乙硫醇、四氢噻吩类加臭警示剂，钢瓶残气瞬时逸散会产生明显刺激性异味）。项目采用密闭式残气回收系统，通过密封接头与钢瓶阀口精准对接，配合负压抽吸装置，可快速将钢瓶内残气抽出并输送至焚烧炉，减少逸散环节。
残气回收系统工艺流程：待处理液化气钢瓶输送至残气回收工位后，专用弹性密封接头完全包裹密封钢瓶瓶阀，启动负压风机形成管路负压环境，缓慢开启瓶阀，钢瓶内残留液化石油气在负压作用下沿密闭管道抽吸输送至厂区焚烧炉作为燃料燃烧利用；残气抽净后先关闭瓶阀、关停负压系统，再拆除密封接头，整套残气抽取全过程处于密闭负压状态，仅拆装接头短暂时段存在微量烃类废气逸散，配套管路、接头定期检修维护，稳定实现99%以上残气回收效率。
本次残气量取值参照区域同类型钢瓶检测企业——岳阳县长富钢瓶检测厂《日检测钢瓶500瓶生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告表》监测数据，该项目单只液化石油气钢瓶残留液化石油气约0.05kg /瓶，配套密闭残气回收装置残气收集效率可达99%以上；本项目生产工艺、残气回收设备与类比项目基本一致，本次评价保守采用99%残气回收效率开展物料衡算。
项目年处置液化石油气钢瓶12万只，则无组织残气总量：0.05kg/瓶×120000瓶=6000kg/a=6t/a；残气密闭回收效率按99%计，年回收液化石油气量6t/a×99%=5.94t/a，回收残气经回收罐暂存后用于焚烧炉燃料综合利用；未收集逸散残气（无组织非甲烷总烃）排放量0.06t/a（0.025kg/h）。未收集逸散残气同步伴随恶臭异味，厂界无组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级厂界限值 20（无量纲）。
为最大限度控制无组织废气逸散，项目拟采取综合管控措施：①残气回收采用专用弹性密封接头与钢瓶阀口紧密对接，消除接口泄漏；②车间设置强制机械排风系统；③制定标准化拆装作业规程，规范人员操作；④建立设备定期巡检维护制度，每月更换老化密封件，保障回收系统稳定运行；⑤残气作业区布设可燃气体在线报警装置，实时监控车间烃类废气浓度。通过以上措施可有效控制残气泄漏废气的无组织逸散。
1.2、 焚烧炉燃烧废气
钢瓶焚烧过程废气主要有液化气、生物质颗粒燃烧废气（颗粒物、SO2、NOX）以及钢瓶表面涂层燃烧产生的颗粒物。钢瓶外壁为无溶剂环氧树脂粉末涂层，本身不含挥发性溶剂，根据类比洁检 (黄冈) 检测技术有限公司钢瓶检测及钢瓶报废处理项目竣工环境保护验收监测报告以及长沙顺泰液化石油气钢瓶检验检测及报废处理项目环境影响报告表等可知，正常工况下钢瓶焚烧过程不产生挥发性有机物。
1.2.1、源强计算
A：液化气、生物质颗粒燃烧废气源强
本项目焚烧炉系统共设置两台焚烧设备，运行过程中采用液化气瓶残液与生物质颗粒作为燃料，保障焚烧工况稳定运行。本项目焚烧炉总设计发热量为30万大卡/小时，折合热功率300000kcal/h÷860kcal/(kW・h)=348.84kW，其中液化石油气残液年消耗量为5.94t/a。
依据本项目生物质燃料检测报告（附件9），本项目所用生物质颗粒低位发热值为4137kcal/kg，折合17.31MJ/kg。焚烧炉热效率取96%，通过核算焚烧炉年总燃料消耗量为181.29t/a。
本次计算液化石油气产污系数取自《全国第二次污染源普查系数手册》“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）燃气工业锅炉”；生物质成型燃料无专用焚烧炉系数，类比工业锅炉排污系数核算。
表4-1   液化气、生物质颗粒燃烧废气产生量计算表
	原料名称
	污染物指标
	单位
	产污系数
	产生量

	液化石油气5.94t/a
	工业废气量
	m3/t-原料
	13237
	78627.78m3/a

	
	颗粒物
	kg/万m3-原料
	2.2
	0.0173t/a

	
	SO2
	kg/t-原料
	0.00092S①
	0.000317t/a

	
	NOX
	kg/t-原料
	2.75
	0.0163t/a

	生物质成型燃料181.29t/a
	工业废气量
	m3/t-原料
	6240
	1131249.6m3/a

	
	颗粒物
	kg/t-原料
	0.5
	0.0906t/a

	
	SO2
	kg/t-原料
	17S①
	0.0308t/a

	
	NOX
	kg/t-原料
	1.02
	0.1849t/a

	合计
	工业废气量
	/
	/
	1209877.38m3/a（672.15m3/h）

	
	颗粒物
	/
	/
	0.108t/a

	
	SO2
	/
	/
	0.348t/a

	
	NOX
	/
	/
	0.201t/a

	注：产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米。
根据液化石油气检验报告液化石油气硫含量58毫克/立方米。
根据生物质颗粒检测报告生物质颗粒S取值=0.01。



B：钢瓶表面涂层燃烧产生的颗粒物源强
项目废钢瓶表面涂层材质主要为环氧树脂粉末，钢瓶长期使用过程中，其表面及内部会沉积少量杂质，该部分涂层杂质随废钢瓶送入焚烧炉高温焚烧过程中，会产生一定量颗粒物。根据钢瓶厂家提供资料，单只钢瓶表面涂层粉末用量区间为0.1～0.3kg/只，本次核算取上限值0.3kg/只；粉末涂料固含量接近100%。涂层在高温焚烧工况下，少量无机填料（钛白粉、硫酸钡等）及未完全燃烧残炭会转化为烟尘颗粒物。结合行业焚烧经验，本次涂层粉末颗粒物焚烧转化率取值5%。本项目年处理废钢瓶约12万只，核算可得钢瓶表面涂层粉末总产生量为36t/a，经高温焚烧转化后，颗粒物产生量为1.8t/a。
表4-2   焚烧炉燃烧废气合计
	产生源
	污染物指标
	产生量

	液化气、生物质颗粒燃烧、钢瓶表面涂层燃烧
	工业废气量
	1209877.38m3/a（672.15m3/h）

	
	颗粒物
	1.908t/a

	
	SO2
	0.031t/a

	
	NOX
	0.201t/a


1.2.2、治理措施可行性分析
焚烧过程中液化气、生物质颗粒燃烧、钢瓶表面涂层燃烧产生的废气将统一汇入焚烧炉烟气收集处理系统，根据建设单位提供的《燃烧炉废气处理设备技术方案》可知，项目焚烧废气拟采用“旋风除尘+高温布袋除尘”组合工艺处理焚烧废气。
废气处理工艺简介：焚烧废气先进入旋风除尘器，利用离心力快速分离废气中的大颗粒粉尘与灰烬，有效降低废气粉尘基数，为后端设备减负防堵。随后废气进入高温布袋除尘器，凭借优质耐高温滤料，通过多重物理过滤方式精准截留微细粉尘，粗细分级处理。整套工艺采用分级递进、粗细分离的双层除尘净化模式，两级工艺相辅相成、优势互补，整体工况适应性极强、设备运行稳定可靠，可全方位去除焚烧废气中的各类颗粒物污染物，保障废气持续稳定达标排放。经整套系统逐级净化处理后的达标废气，由引风机引至高空排放。旋风除尘设备材质为 耐高温防腐钢板，筒体直径1600mm，筒体高度 2400mm，锥体高度 3200mm，高温布袋除尘器滤芯为高温覆膜布袋，过滤风速 1.24m/min，布袋规格 Φ160×6000mm。颗粒物处理效率可达99.7%。
对照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ 1121-2020）技术要求，本项目采用旋风除尘+高温布袋除尘组合工艺，属于工业炉窑及普通燃烧烟气治理可行性技术，完全适配本项目废气治理需求。焚烧炉废气产排污情况见下表：
表4-3   焚烧炉废气产排情况一览表
	污染物指标
	污染物产生量t/a
	产生速率kg/h
	产生
浓度mg/m3
	治理
措施
	去除
效率
	污染物排放量t/a
	排放速率kg/h
	排放
浓度mg/m3
	排放标准mg/m3

	SO2
	0.031
	0.017 
	25.62
	密闭管道收集+“旋风除尘+高温布袋除尘”
	/
	0.031
	0.017 
	25.62
	200

	NOx
	0.201
	0.112 
	166.13
	
	/
	0.201
	0.112 
	166.13
	300

	颗粒物
	1.908
	1.06 
	1577.03
	
	99.7%
	0.0057
	0.0032
	4.71
	30


根据上表可知，经过“旋风除尘+高温布袋除尘”组合工艺处理后的焚烧炉废气可满足《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》附件1中相关排放限值（颗粒物：30mg/m3，二氧化硫：200mg/m3，氮氧化物：300mg/m3），该处理措施可行。
排气筒及风机风量合理性分析：本项目DA001高度为15m，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的7.1和7.4规定：“排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”和“新污染源的排气筒一般不应低于15m。”经现场核查，本项目厂房周边200m半径范围内无高层建筑物，项目DA001排气筒高度设置为15m，高度设置合理。
本项目烟气输送管道较长，配套喷淋、布袋除尘设备，系统阻力较大，计划配套引风机风量5000m³/h，用于提供充足风压，克服长距离烟道及净化设备阻力。DA001排气筒管道内径约0.3m，风速取19.65m/s，符合风速宜取15-20m/s，因此排气筒设置合理。
1.3、 无组织污染防治方案
[bookmark: _Toc26968]本项目无组织排放主要为残气回收、钢瓶拆解、焚烧配套、燃料储运环节逸散的非甲烷总烃、颗粒物及恶臭，无组织排放于钢瓶转运、残气抽取、涂层清理、炉体作业、燃料存储过程中不可完全避免，为有效控制车间无组织废气外溢，保障厂界无组织浓度满足相关管控要求，结合项目钢瓶残气回收、钢瓶焚烧、燃料储运等全工艺流程特点，制定以下无组织排放控制措施：
（1） 非甲烷总烃无组织控制：①涉残气管路、阀门、法兰建立 LDAR 泄漏检测台账，每季度开展泄漏检测，老化密封件每月统一更换；②车间设置机械排风系统；③建立可燃气体在线预警体系，残气作业区布设多点位可燃气体报警装置，实时监控车间烃类废气浓度，出现浓度异常立即停机检修。
（2） 颗粒物无组织控制：①焚烧炉本体、进料口、出渣口采用双层密封门设计，炉体长期维持微负压运行，炉体接缝、检修门每日巡检更换老化密封垫；炉底废渣采用密闭料斗收集转运；②生物质颗粒燃料密闭堆放，仓库地面每日湿式清扫；厂区道路全面硬化，避免车辆带尘外运。
（3） 恶臭异味无组织控制方面：①异味源头分区隔离，残气回收、焚烧作业区与办公生活区设置缓冲隔离通道，高异味工序独立隔间布置，减少异味交叉扩散；②厂区环境除臭阻隔，厂区大范围种植吸附异味、滞尘能力强的乔木灌木，形成多层绿化隔离带，削弱恶臭向外扩散；③泄漏应急管控，车间配备防爆风机、吸附棉等应急物资，一旦发生钢瓶残液泄漏，立即启动局部强抽负压，吸附棉吸附液态残液，快速消除异味扩散风险。
（4） 通用管控措施方面：①建立完善的无组织排放监测机制，定期开展厂界上下风向无组织非甲烷总烃、臭气、颗粒物浓度监测，确保厂界无组织达标；②制定设备常态化巡检维护制度，定期检修负压回收系统、集气罩、布袋除尘、焚烧炉密封设施，及时更换破损密封件、滤袋、吸附材料；③强化厂区环境管理，规范钢瓶、燃料、废渣分区堆放，及时清理车间散落涂层粉末、废渣，炉渣及时清运处置；④加强人员操作管理，制定标准化拆装、炉体作业操作规程，严禁随意敞开密封接头、炉门，作业结束及时关停负压回收设备，减少人为操作产生的瞬时废气逸散。
在运营期间建设单位持续强化现场环境管理，推行清洁生产，多重管控措施协同降低无组织废气产生量；作业职工佩戴防毒、防尘防护用具，定期开展职业健康检查。通过采取以上源头密闭、过程集气、末端吸附燃烧、厂区阻隔、常态化运维管控相结合的综合措施，可大幅削减项目无组织废气、恶臭、颗粒物向外扩散，降低对周边大气环境的影响。
1.4、 废气污染物排放情况总结
表4-4  搬迁后项目废气产生情况及排放情况统计
	排放源
	污染因子
	产生量t/a
	处理装置及效率
	有组织排放量t/a
	排放浓度mg/m3
	排放标准mg/m3
	无组织排放量t/a

	焚烧炉

	SO2
	0.031
	“旋风除尘+高温布袋除尘”
	0.031
	25.62
	200
	/

	
	NOX
	0.201
	
	0.201
	166.13
	300
	/

	
	颗粒物
	1.908
	
	0.0057
	4.71
	30
	/

	钢瓶残气回收、瓶阀拆卸
	非甲烷总烃
	5.94
	密闭残气回收装置，回收效率99%
	0.06

	
	臭气浓度
	未定量分析，无组织排放


表4-5  废气排放口基本情况一览表
	编号
	名称
	排气筒底部中心坐标
	排气筒底部海拔(m)
	排气筒参数
	类型

	
	
	经度
	纬度
	
	高度
(m)
	内径
(m)
	温度
(℃)
	

	DA001
	焚烧炉废气排放筒
	113.16953301
	29.13918797
	64.03
	15
	0.3
	25
	一般排放口


表4-6  搬迁后项目大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排气筒编号
	污染物
	核算排放浓度
	核算排放速率
	核算年排放量

	一般排放口

	1
	DA001
	SO2
	25.62mg/m3
	0.017kg/h
	0.031t/a

	
	
	NOX
	166.13mg/m3
	0.112 kg/h
	0.201t/a

	
	
	颗粒物
	4.71mg/m3
	0.0032kg/h
	0.0057t/a


表4-7  大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	产生环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值
	

	1
	钢瓶残气回收、瓶阀拆卸
	非甲烷总烃
	巡检预警、加强绿化、加强车间通风
	 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	4.0mg/m3
	0.06t/a

	
	
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）2级标准
	20（无量纲）
	/

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	非甲烷总烃
	0.06t/a

	
	臭气浓度
	/


1.5、 非正常排放量核算
本项目非正常工况主要考虑废气处理设施处理效率未达到设计要求的情形。为最大限度核算环境影响，按最不利工况计，将废气处理设施完全失效的情况界定为废气非正常工况。依据上述条件核算，本项目废气污染源非正常排放量详见下表：
表4-8  项目非正常排放量核算
	序号
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放速率（kg/h）
	单次持续时间（h）
	年发生频次/次
	应对措施

	1
	焚烧炉废气排气筒
	“旋风除尘+高温布袋除尘”失效
	颗粒物
	1.06
	0.5
	1次/1年
	立刻停止
作业，进行检修

	
	
	
	SO2
	0.017
	
	
	

	
	
	
	NOX
	0.112
	
	
	


为防止焚烧废气非正常工况排放，企业须强化废气处理装置全流程管理，定期开展检修维护工作，确保废气处理设施持续稳定正常运行，企业应严格落实以下防控措施：
①当废气处理设备发生故障或停止运行时，所有产生废气的相关工序必须同步停止生产，从源头杜绝废气非正常排放。
②明确专人负责环保设备的日常维护与管理工作，制定固定检查频次，建立常态化汇报机制，及时排查并处置废气处置系统存在的安全隐患，保障系统始终处于正常运行状态。
 ③建立健全环保管理机构，完善岗位职责体系，定期对环保管理人员、技术人员开展岗位技能培训，提升专业履职能力；委托具备相应专业资质的环境检测单位，对项目排放的各类污染物进行定期检测，确保排放数据真实、达标。
2、运营期废水污染及保护措施
2.1、废水污染源强
项目运营期产生的废水仅为生活污水0.51m3/d（152m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷等，根据查阅相关资料，三级化粪池对COD、SS、BOD5、氨氮、总氮、总磷的去除率分别为30%、20%、9%、3%、3%、5%，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年版）——《生活污染源产排污系数手册》中的表1-1，湖南属于五区，主要污染物浓度CODcr：285mg/L、BOD5：150mg/L、SS：180mg/L、NH3-N：28.3mg/L、总氮：39.4mg/L、总磷：4.10mg/L。生活污水依托厂房外砖厂办公楼已建化粪池处理后用作农肥。
表4-9   废水污染物产生及处置情况一览表
	产排污环节
	类别
	废水量
（m3/a）
	污染物
种类
	污染物产生情况
	治理设施情况
	污染物排放情况
（出厂量）

	
	
	
	
	产生
浓度
（mg/L）
	产生量
（t/a)
	处理工艺
	治理效率（%）
	是否为可行技术
	排放浓度（mg/L）
	排放
量（t/a)

	办公生活
	生活污水
	152
	COD
	285
	0.04332
	三级化粪池
	30
	/
	199.5
	0.03032

	
	
	
	BOD5
	150
	0.02280
	
	9
	
	136.5
	0.02075

	
	
	
	SS
	180
	0.02736
	
	20
	
	144
	0.02189

	
	
	
	氨氮
	28.3
	0.00430
	
	3
	
	27.451
	0.00417

	
	
	
	总磷
	4.1
	0.000623
	
	5
	
	3.895
	0.000592


表4-10   废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放
口编
号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染
治理
设施
编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、
NH3-N、总磷
	周边农肥
	/
	TW001
	三级化粪池
	预处理
	/
	/
	/


2.2、废水治理设施进行处理的可行性分析
三级化粪池是一种传统的污水处理设施，通过厌氧发酵原理，对污水中的有机物进行分解和稳定。技术成熟、操作简单，适用于各类规模的污水预处理。
其成本相对较低，维护管理简便。同时，三级化粪池能够有效减少污水中的有机物含量，减轻后续处理设施的压力，降低整体污水处理成本。三级化粪池能够减少污水中的病原体和臭味物质。
根据《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)可知，项目所在地属于洞庭湖及环湖区，灌溉分区为Ⅲ区，项目周边田地主要种植水稻，早稻、中稻和晚稻的净灌溉用水基准定额为155~411m3/亩·a；本项目周边能用于消纳粪污水的农田至少有10亩，则项目周边农田所需施肥用水总量为1550~4110m3/a。本项目营运期员工生活污水产生量为152m3/a。由此表明，从水量上，项目附近的农田完全可以消纳本项目产生的生活污水；本项目粪污农用主要采用人工挑运的方式，从运输方式上可行。
同时，生活污水污染因子单一，可生化降解能力强，根据中国农村现状情况，以及各地农村实际耕作经验，人畜的粪便经化粪池初步处理后是较好的生态有机肥，可以单独使用，也可以配合化肥使用。
综上所述，本项目的生活污水从水量、运输方式、水质上看，用作农肥是可行的。
3、运营期噪声污染及保护措施
3.1、噪声环境保护措施
项目运营期产生的噪声主要有生产车间设备运行噪声，设备噪声级在70～90dB(A)。为确保项目生产过程中厂界噪声达标排放，并进一步减轻噪声对周边环境的影响，环评根据现场踏勘建议建设单位采取以下措施：
①在声源处降低噪声：在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。
②采取各类减振降噪措施：为防止振动产生的噪声污染，对噪声相对较大的机械设备加设减振垫，以防止振动产生噪音。
③加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；
本项目主要噪声产生、治理情况、排放情况及与环境保护目标达标情况见下表：
表4-11   工程设备噪声源强一览表
	序
号
	建筑物
名称
	声源名
称
	声功率级
/dB(A)
	声源控
制措施
	空间相对位置/m
	距室内边
界距离/m
	室内边界
声级
/dB(A)
	运行时
段
	建筑物插入损
失/
dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级
/dB(A)
	建筑物
外距离

	l
	生产厂房
	抽残机
	90
	合理布置、基础减振、隔声处理，绿化带、围墙隔声，加强管理和设备的保养，防止异常噪染
	-35
	-20
	1.5
	东
	38
	58.40
	8h
	15
	43.40
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	12
	68.42
	
	
	53.42
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	62
	54.15
	
	
	39.15
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	45
	56.94
	
	
	41.94
	1

	2
	
	卸阀机
	75
	
	-60
	-15
	1.5
	东
	65
	38.74
	
	
	23.74
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	18
	49.89
	
	
	34.89
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	35
	44.12
	
	
	29.12
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	42
	42.51
	
	
	27.51
	1

	3
	
	焚烧炉
	70
	
	-75
	-40
	1.5
	东
	80
	31.94
	
	
	16.94
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	45
	36.94
	
	
	21.94
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	20
	43.98
	
	
	28.98
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	17
	45.39
	
	
	30.39
	1

	4
	
	风机
	90
	
	-78
	-42
	1.5
	东
	83
	51.62
	
	
	36.62
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	48
	56.38
	
	
	41.38
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	17
	65.39
	
	
	50.39
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	14
	67.08
	
	
	52.08
	1

	5
	
	液压一体化裁剪机
	75
	
	-40
	-50
	3
	东
	45
	41.94
	
	
	26.94
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	55
	40.19
	
	
	25.19
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	55
	40.19
	
	
	25.19
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	10
	55.00
	
	
	40.00
	1

	注：以生产厂房东角为中心（0,0,0）


3.2、噪声预测
[bookmark: OLE_LINK27]根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）中对噪声源强的分类，项目噪声源强按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产生噪声设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。
①噪声源源强的选择原则
A、本项目噪声源较简单，有部分属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按最大值考虑。
B、高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。
②预测模式的选取
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。
A、声级计算
建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：


式中：
Leqg——噪声贡献值，dB；
T——预测计算的时间段，S;
ti——i声源在T时段内的运行时间，S;
LAi ——i 声源在预测点产生的A声级，dB。
B、预测点的预测等效声级(Leq )计算公式：


式中：
Leq—预测点的总等效声级，dB；
Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB； 
Leqb——预测点的背景值，dB。
C、户外声传播衰减计算
户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。距声源点 r 处的 A 声级按下式计算：
Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc）
在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。3.3、厂界预测结果
利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数代入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见下表：



	
	表4-12  项目厂界噪声预测结果   单位：dB(A)
	序号
	厂界方位
	时间
	贡献值
	标准值dB(A)
	是否达标

	1
	东厂界
	昼间
	38.79
	昼间：60
	达标

	2
	南厂界
	昼间
	43.19
	昼间：60
	

	3
	西厂界
	昼间
	50.37
	昼间：60
	

	4
	北厂界
	昼间
	41.93
	昼间：60
	


根据上表，各声源在采取相应的隔声、减振等措施后，厂界噪声昼间贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准要求。本项目50m范围内无敏感点，因此噪声对周边环境影响较小。
4、运营期固废污染及保护措施
运营期产生的固体废物主要为一般固废、危险废物以及员工生活垃圾。
（1）一般固废
①废角阀
项目报废液化气钢瓶拆解将产生的废角阀，产生12万只/a，废角阀经前期抽残、高温焚烧除净表面及内部残留油气、油污后，无危险特性，归类为一般工业固体废物，可统一收集后外售综合回收利用。废角阀属于生态环境部公布《固体废物分类与代码目录》SW17类可再生类废物固废，代码：900-001-S17。
②布袋除尘器收集的粉尘
项目报废液化气钢瓶焚烧废气采用旋风除尘+高温布袋除尘组合工艺净化，旋风及布袋除尘装置将捕集废气中粉尘，粉尘产生量约1.9t/a；该粉尘主要为燃料燃烧灰渣，可统一收集后外售综合回收利用；该粉尘属于生态环境部公布《固体废物分类与代码目录》SW59其他工业固体废物，代码：900-099-S59。
③废布袋：项目报废液化气钢瓶焚烧废气处理过程除尘器需要定期更换布袋，废布袋每次产生约为0.1t，每六个月更换一次，则废气治理产生的废布袋约为0.2t/a，收集后暂存于一般工业固废暂存间，定期外售给物资回收公司综合利用。废布袋属于生态环境部公布《固体废物分类与代码目录》（2024年1月19日）中废过滤材料，废物代码：SW59，900-009-S59。
④焚烧炉灰渣（生物质燃料燃烧产物）
焚烧炉采用生物质颗粒以及回收的液化石油气颗粒作为燃料，生物质颗粒充分燃烧产生炉底渣；项目生物质颗粒年消耗 181.29t/a，依据生物质颗粒检测报告灰分指标 3.82%核算，炉渣年产生量6.93t/a；炉渣可集中收集，可作为用作周边道路路基垫层、回填材料。焚烧炉生物质底渣属于生态环境部公布《固体废物分类与代码目录》SW03炉渣，代码：900-001-S03。
⑤废包装材料：主要是辅料包装过程中产生的塑料袋，产生量约为0.3t/a，将统一收集后外售给物资单位回收综合利用。根据生态环境部公布《固体废物分类与代码目录》（2024年1月19日），其中废塑料的废物代码为SW17，900-003-S17。
（2）危险废物
①废机油
[bookmark: OLE_LINK99]项目机械设备运行、维修过程将产生少量废机油，废机油属于《国家危险废物名录》（2025年）中HW08废物，危废代码为900-214-08。废机油产生量约为0.01t/a，在厂区集中收集、暂存后交由有危险废物处理资质的单位处置。
②废机油桶
机油包装桶属于《国家危险废物名录》（2025年）中HW49其他废物，危废代码为900-041-49，废机油桶产生量约为0.05t/a。在厂区集中收集、暂存后交由有危险废物处理资质的单位处置。
（3）生活垃圾
项目劳动定员5人，年工作300天，生活垃圾产生率按1.0kg/人·d，则生活垃圾产生量为1.5t/a，由环卫部门统一收集处理。
表4-13  项目固体废物产生及去向情况汇总表
	序号
	产生源
	固废名称
	产生量（t/a）
	类别
	储存方式
	去向

	[bookmark: OLE_LINK136]1
	拆卸瓶阀
	废角阀
	12万只/a
	一般固废，废物代码：SW17，900-001-S17
	袋装
	统一收集后外售综合回收利用

	2
	除尘装置
	收集粉尘
	1.9
	一般固废，废物代码：SW59，900-099-S59
	袋装
	

	3
	除尘装置
	废布袋
	0.2
	一般固废，废物代码：SW59，900-009-S59
	袋装
	

	4
	焚烧炉燃烧
	灰渣
	6.93
	一般固废，废物代码：SW03，900-001-S03
	袋装
	用作周边道路路基垫层、回填材料

	5
	辅料使用
	废包装材料
	0.3
	一般固废，废物代码：SW17，900-003-S17
	袋装
	统一收集后外售综合回收利用

	6
	设备维修
	废机油
	0.01
	危废，代码HW08
900-214-08
	桶装
	交有资质单位处理

	7
	设备维修
	废机油桶
	0.05
	危废，代码HW49，900-041-49
	堆存
	

	8
	员工
	生活垃圾
	1.5
	生活垃圾
	垃圾桶
	交由环卫部门处置


表4-14  危险废物产生情况一览表
	序号
	类别
	产生工序
	形态
	主要成分
	有害成分
	危废类别
	产生量
	危险特性
	产生周期

	1
	废机油
	机修
	废液
	含有机废物
	含有机废物
	HW08
	0.01t/a
	T/Tn
	1次/30天

	2
	废机油桶
	机修
	固态
	含有机废物
	含有机废物
	HW49
	0.05t/a
	T/I
	1次/30天


表4-15  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
	序号
	贮存场所（设施）名称
	危险废物名称
	危废类别
	危废代码
	[bookmark: OLE_LINK64]贮存方式
	位置
	建筑面积
	贮存能力
	贮存周期

	1
	危废暂存间
	废机油桶
	HW49
	900-041-49
	堆存
	厂区北
	5m2
	1.0t
	1次/30天

	2
	危废暂存间
	废机油
	HW08
	900-214-08
	桶装
	厂区北
	5m2
	1.0t
	1次/30天


本次搬迁后建设单位拟在厂区北侧建设一般固废暂存间及危废暂存间，面积分别为5m2。
一般工业固体废物污染防控技术要求：
委托贮存/利用/处置环节：排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。
自行贮存设施：采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB 15562.2、GB 18599、GB 30485 和HJ 2035等相关标准规范要求。
[bookmark: OLE_LINK104]危险废物贮存污染控制标准：
危险废物贮存设施污染控制要求：1.1、贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；1.2、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮GB18597—2023存分区，避免不相容的危险废物接触、混合；1.3、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；1.4、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；1.5、同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区；1.6、贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
容器和包装物污染控制要求：1.1、容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容；1.2、针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；1.3、硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏；1.4、柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏；1.5、使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能；引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；1.6、容器和包装物外表面应保持清洁。
[bookmark: OLE_LINK105]综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。
5、地下水、土壤环境影响分析
本项目生产区、原料堆放区、成品堆放区均做防渗处理，物料直接渗入地下水、土壤概率极小。为防止项目实施对区域地下水和土壤环境造成污染，本评价要求项目从原料和产品储存、生产过程、污染处理等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其渗入土壤和地下水中，即从源头到末端全方位采取控制措施。
5.1、防治原则
地下水和土壤污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。
①主动控制，即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。
②被动控制，即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中委托处理或综合利用。
③应急响应措施，包括一旦发现地下水和土壤污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水和土壤污染，并使污染得到治理。
5.2、防治措施
针对可能污染土壤和地下水的渗漏、泄漏风险点，如机油等辅料储存点以及沾有机油的包装桶等废物贮存点，采取相应防治措施，包括：
①源头控制
企业可通过优化工艺、确保废水稳定处理、强化地面防渗防漏措施等手段，从源头减少水体污染物排放；同时落实废水处理设施日常管理和维护工作，确保废水可达标排放；工业固体废物及时处置，确保固废能够得以妥善处置，从源头减少污染物的排放。
②分区防渗措施
主要包括项目易污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即对污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。采用国际国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水影响较小，地下水现有水体功能不发生明显改变。坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性地分区，并分别设计地面防渗层结构。
坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。结合项目总平面布置情况，将项目区分为一般防渗区和重点防渗区，根据不同的分区采取不同的防渗措施。具体如下：
表4-16  污染防渗分区参照表
	防渗
分区
	污染单元
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点防渗区
	危废暂存间
	难
	油类及其他类型
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s

	一般
防渗区
	一般固废暂存间
	一般
	其他类型
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

	
	生产区
	一般
	其他类型
	

	
	原料、产品堆放区
	一般
	其他类型
	

	
	厂区道路
	一般
	其他类型
	

	简单
防渗区
	办公区
	易
	其他类型
	一般地面硬化


采取以上防渗措施后，在正常状态下，厂区地面与地下的水力联系基本被切断，污染物不会规模性渗入地下水，本项目不会对区域地下水环境产生明显影响。
6、生态环境影响分析
本项目位于岳阳县新墙镇燎原村沙河片二组，厂区内将做到三通四平，并且全面积防渗处理，厂区范围内无植被覆盖，无生态环境保护目标，项目运营期基本无生态负面影响，不会改变区域原有生态结构、生态功能及生物多样性水平，不会对区域生态环境造成持续性、累积性、不可逆的不利影响，项目的建设对周边生态环境影响不大。
7、环境管理、监测计划
7.1环境管理
建设项目环境保护管理是指工程在施工期、运行期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受生态环境部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合效益。
7.1.1管理机构组成
根据调查，目前建设单位已设置专门的环保管理人员，主要负责组织、协调和监督项目运营的环境保护工作，负责环境保护宣传和教育以及有关环境保护对外协调工作，加强与生态环境主管部门的联系。
7.1.2环境管理机构职责
环境管理机构负责项目施工期与运行期的环境管理与环境监测工作，主要职责：
①编制、提出项目施工期、运行期的短期环境保护计划，以及项目的长远环境保护规划；
②贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合生态环境部门做好环保工作；
③领导并组织环境监测工作，制定和实施环境监测方案，整理和处理监测数据，建立污染源与监测档案，定期向主管部门及生态环境部门上报；
④负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度；
⑤制定和实施职工的环境保护培训方案，增强职工的环境保护意识。
⑥在项目运营期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度；
⑦负责全区的环境管理工作。
7.1.3运营期环境保护管理
①工程建设应高度重视环境保护工作，切实贯彻“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重实效”方针和“谁开发谁保护、谁破坏谁恢复、谁利用谁补偿”的政策，把“三同时”制度落到实处，治理好“三废”污染；
②加强对环保设施的管理，定期检查厂区废气处理系统设备及管道，确保废气处理设施的正常运行；
③制定管理制度，定期检查降噪设备，并定期对设备进行维修，做好维修记录，确保设备的正常运行，控制噪声声值；
④生活垃圾用垃圾袋袋装后储存在专用垃圾桶内，密闭存放，每日由环卫部门统一及时清运处理；
⑤根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；
⑥负责所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；
⑦负责运行期环境监测工作，及时掌握污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；
⑧项目运行期的环境管理由项目业主承担，并接受生态环境部门的指导和监督；
7.2监测计划
项目实施后，企业应按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》(HJ1121-2020)、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》(HJ1121-2020)、《排污单位自行监测技术指南 总则》(H819-2017)标准和技术规范的要求编制监测方案，自行或者委托有资质监测机构对污染源及环保设施运行情况进行常规监测。本项目污染物推荐的监测内容、点位和频次如下表所示：
表4-17  环境监测计划表
	监测项目
	监测内容
	监测负责单位
	监测频次
	监测点

	有组织废气
	颗粒物、SO2、NOX
	委托第三方监测单位
	1次/年
	DA001排气筒

	无组织废气
	厂界
	非甲烷总烃、臭气浓度
	
	1次/年
	厂界上风向一个点，下风向两个点

	
	厂区内
	非甲烷总烃
	
	1次/年
	厂区内

	噪声
	等效连续A声级
	
	1次/1季度
	厂界四周


8、环境风险评价
[bookmark: _Toc339981794][bookmark: _Toc246399303][bookmark: _Toc3886021]8.1评价目的与重点
[bookmark: _Toc230587575][bookmark: _Toc352329352][bookmark: _Toc339981795][bookmark: _Toc246399304]环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在风险，提出防范、应急与减缓措施的工作，环境风险评价能使项目事故率、损失和环境影响降低到可接受水平，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和安全。
[bookmark: _Toc24153]8.2、风险评价等级判定
（1）危险物质数量与临界量比值（Q）
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，确定项目Q值如下：
Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn
式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。
[bookmark: OLE_LINK1]根据查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目所使用的机油、生产产生的危废属于健康危险急性毒性物质。本项目Q值确定见下表：
表4-18  项目环境风险潜势划分
	序号
	危险物质名称
	最大使用量t/a
	最大储存量q（t|）
	CAS号
	临界量Q（t）
	q/Q

	1
	液化石油气（残液）
	5.94
	0.53
	74-98-6
	10
	0.053

	2
	机油
	0.3
	0.1
	/
	2500（油类物质）
	0.00004

	3
	危废（废机油、废机油桶）
	0.06
	0.02
	/
	50（健康危险急性毒性物质（类别2，类别3））
	0.0004

	合计
	0.05344

	注[1]：临界量Qi参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
注[2]：液化石油气厂区残液储存罐容积为0.6m3，根据企业使用的液化石油气检测报告，液化石油气的密度为557kg/m3，残液罐最多暂存0.35t；按照本项目年处置12万只液化石油气钢瓶的生产能力及车间面积，本项目最多同时存放1800只待检液化石油气瓶（按YSP-15型钢瓶立放存放要求，0.2m²/只的安全存放密度估算，符合《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021相关要求），按照平均每只液化气瓶0.1kg残液计算，瓶内残液最多0.18t，则液化石油气（残液）最大一次性储存量为0.35t（残液罐）+0.18t（瓶内残液）=0.53t。


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当q/Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。由上表可知项目物质数量与临界量比值为q/Q=0.05344，本项目环境风险潜势为Ⅰ。
（2）环境风险评价等级判定
环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。
表4-19  评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级  
	一    
	二
	三
	简单分析

	注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A


由上表可知项目环境风险潜势为I，对照上表确定项目风险评价等级为简单分析。
[bookmark: _Toc3886020]8.3环境敏感目标概况
环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全。建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见表3-4。
8.4环境风险识别
风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。
物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程中排放的“三废”污染物等。
生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。
受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。
8.4.1物质危险性识别
项目涉及的风险物质机油、液化石油气，其物理化学性质及危险特征后续表格：
[bookmark: OLE_LINK59]表4-20   机油理化性质及危险特性表
	标识
	中文名：机油（润滑油）

	理化性质
	性状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味

	
	闪点：76℃

	
	燃烧性：可燃，燃烧产物：一氧化碳，二氧化碳

	毒性及健
康危害
	侵入途径：吸入、食入

	
	健康危害：急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎，有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。

	
	急救方法：皮肤接触:立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧:如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；
食入：饮足量温水，催吐，就医.

	防护
	工程控制：密闭操作，注意通风:
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器；
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜；
身体防护：穿防毒物渗透工作服；
手防护：戴橡胶耐油手套；
其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。
小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储存注意事项
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时， 配装位置应远离卧室、厨房。并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。


表4-21   液化石油气（残液）理化性质及危险特性表
	标识
	中文名：液化石油气

	理化性质
	性状：无色挥发性液体，有特殊油状臭味

	
	闪点：-74℃

	
	燃烧性：可燃，燃烧产物：一氧化碳，二氧化碳

	毒性及健
康危害
	侵入途径：吸入、皮肤接触

	
	健康危害：本品有麻醉作用。急性吸入轻度症状为头晕、恶心、乏力；高浓度吸入可致步态不稳、意识模糊，严重者窒息死亡；液体接触皮肤会快速汽化吸热，造成低温冻伤。长期低浓度接触可引发头痛、睡眠障碍等神经衰弱症状。

	
	急救方法
皮肤接触：立即脱去污染衣物，用大量温水冲洗冻伤部位，禁止揉搓，就医；
眼睛接触：提起眼睑，流动清水冲洗 15min，就医；
食入：若误服禁止催吐，就医。

	防护
	工程控制：密闭储罐储存，全面强制通风，设置可燃气体检测报警装置；
呼吸系统防护：现场浓度超标佩戴自给正压式空气呼吸器；日常巡检可佩戴半面罩可燃气体防毒面具；
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜；
身体防护：穿防静电耐低温工作服；
手防护：戴橡胶耐油手套；
其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏区人员至上风安全处，隔离管控，切断一切火源、电源；应急处置人员穿戴全套正压呼吸器与防静电防护服。小量泄漏：用砂土、蛭石吸附残液，收集至密闭容器；喷雾水稀释驱散蒸气，禁止直喷泄漏液体。大量泄漏：构筑围堤收容残液，启动防爆泵转移至备用储罐；严防液体流入雨水管网、地下室、管沟等密闭空间，防止蒸气积聚爆炸。

	储存注意事项
	储存于阴凉、通风专用压力储罐区，罐区远离热源、明火、高温设备，与氧化剂、强酸强碱、易燃固体分开存放。储罐配备液位、压力、温度监测及可燃气体报警仪，配套干粉、泡沫消防器材，设置围堰、应急收集池。运输前检查罐体、阀门、管路无破损泄漏；运输车辆为专用防爆危化车辆，配备阻火器、静电接地带；严禁与氧化剂、食用化学品混装混运，按危化品指定路线行驶，远离居民区、火源区域。


8.4.2生产设施风险识别
生产设施风险识别是通过对生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等运行过程中存在的危险因素和可能发生的风险类型进行识别。本环评从生产设施、废气处理装置和辅助工程对生产设施进行风险识别。
1、 抽残液区：残液收集罐和暂存罐的罐壁破损、管道连接处或阀门损坏导致残液泄漏，遇火源发生火灾、爆炸事故。
2、 废气处理装置：当废气处理装置发生故障时，其处理效率会大幅下降，导致外排废气浓度超标，无法实现达标排放，进而对周边生态环境造成严重危害。
3、 原材料储存区：本项目原材料在装卸、运输及储存全过程中存在潜在风险。例如，在厂区内进行装卸、运输或储存作业时，可能发生原料桶桶壁破裂现象，导致机油泄漏，进而造成局部区域环境污染。
4、辅助工程：危废暂存间内的危险废物，若因保存方式不当、防渗材料破损、贮存容器损坏等情况，将引发危险废物外泄风险，对周边环境及人体健康造成潜在危害。
根据上述风险识别结果，生产设施风险识别情况见下表。
表4-22  全厂风险物质、生产设施风险识别情况一览表
	设施
	主要危险部位
	主要物质
	事故类型
	原因

	生产区
	抽残液区
	液化石油气
	火灾、爆炸事故
	抽残液过程中残液泄漏，遇火源发生

	废气处理装置
	生产车间
	颗粒物、SO2、NOx等
	事故排放
	处理设施失效、停电等

	辅助工程
	各类包装桶
	机油
	泄漏污染土壤、地下水和地表水
	腐蚀、破损、管理不规范

	
	危废暂存间
	废机油等
	
	防渗材料破裂；贮存容器破损


[bookmark: _Toc352329354][bookmark: _Toc339981797][bookmark: _Toc31165][bookmark: _Toc331753538]8.5环境风险防范措施 
8.5.1抽残液区液化石油气泄漏风险防范措施
若抽残液管线、密封部件破损出现液化石油气残液泄漏，遇静电、电气火花、明火会引发火灾、爆炸事故，进而造成大气、土壤环境污染。为防范泄漏燃爆风险，抽残液作业区全部电气设备选用防爆型号，管道、设备设置完整静电接地及可燃气体报警联动装置，一旦监测到液化气浓度超标，自动停机并启动防爆强制通风；作业前对管路、阀门气密性逐项检查，定期更换老化软管并开展管线耐压检测，工位设置防渗围堰与密闭残液收集罐。作业区域严格管控火源，动火检修执行置换、检测、审批流程，配套干粉灭火器、灭火毯等消防物资；同时建立每日巡检台账，定期组织泄漏应急演练，保障突发泄漏时可快速切断气源、回收残液，降低事故扩散影响。
8.5.2废气环境事故风险防范措施 
如果项目运营过程中废气处理装置出现故障，不能正常处理废气，将会造成一定的环境空气影响。为减少事故性排放对周围环境的影响，废气处理装置应与生产工艺紧密结合，在设计中应考虑将生产主体设备与废气处理装置联锁，一旦废气处理装置出现故障，应停止相应环节生产；定期停机检查磨损、布袋破损糊袋，清理积灰；储备布袋、脉冲阀备件，检修完成试运行合格再复产，以保证处理效率。日常台账期间应记录焚烧工况、废气风机负压温度、除尘器压差、清灰气源压力、布袋等配件更换、灰渣卸料、故障报警处置情况。
8.5.3机油泄漏事故风险防范措施 
机油等泄漏污染区应及时隔离，限制人员出入，切断厂区内一切火源，不要直接接触泄漏物。泄漏可用惰性、潮湿的不燃材料混合吸收。建设单位必须重视运行全过程的生产安全问题，以避免发生恶性事故，造成环境的事故性污染和经济上的严重损失。搬运应轻抬轻放防止撞击、翻倒、坠落，为降低风险的发生，需切实落实以下风险防范措施：原辅材料应拥有良好的储存条件，应贮存于阴凉、通风良好、不燃结构建筑的储存区，远离火源和热源。加强对各类包装桶的日常维护、检查，及时发现事故隐患。仓库地面需采用防渗材料处理，铺设防渗漏的材料；定期检查液态包装桶是否完整，避免包装桶破裂引起液体泄漏；加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，所有操作人员必须了解所有化学品的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。
8.5.4危废暂存间事故风险防范措施
危险废物在收集贮存等环节可能因管理不当等原因出现流失泄漏的情况，建设单位应定期检查危险废物包装桶是否完整，避免包装桶破裂引起液体泄漏；危废暂存间做好防渗透处理，危险废物妥善收集，定期交有处理资质的单位处置，严禁随意排放。暂存间内废机油发生泄漏时，应当按以下要求进行操作：①泄漏时及时更换贮存油桶；②将泄漏地面的油液尽可能铲起，重新贮存在新油桶内，无法铲起的部分用抹布吸干，交由签订危废处置协议单位处置；③清理过程中保持暂存间空气流通至异味可接受。
8.5.5火灾、爆炸引发的次生环境危害风险防范措施
火灾、爆炸次生污染物CO和火灾事故散发的烟气对周边大气直接造成影响，空气环境质量恶化；火灾、爆炸产生的洗消废水等对周边地表水环境产生不利影响，污染水质。主要防范措施如下措施：
①消防及火灾报警系统：按规定建设消防设施，划分禁火区域，严格按设计要求制定动火制度，消防设施配置安全报警系统、灭火器、消防栓、泡沫灭火器等消防设施。消防给水压力低压给水时，水压应不低于0.2MPa，高压给水时，水压宜在0.7-1.2Mpa；水量应能保证连续供应最大需水量4h。消火栓用水量、消防给水管道、消火栓配置、消防水池的配置应符合《建筑设计防火规范》的相关要求。建设单位应按消防要求规范设置室外消防栓和小型灭火设备，车间内配设手提式泡沫灭火器和二氧化碳灭火器，仓库消防设施按所存储物料的要求相应配备。若发生火灾提前在雨水沟、地漏堆放防渗沙袋，减少消防废水向外漫流，收集的消防废水委托有资质单位转运处置；
②电气、电讯安全防范措施：应根据危险区域的等级，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备。建立和健全电气安全规章制度和安全操作规程，并严格执行。加强对电气设施进行维护、保养、检修，保持电气设备正常运行：包括保持电气设备的电压、电流、温升等参数不超过允许值，保持电气设备足够的绝缘能力，保持电气连接良好等。对职工进行电气安全教育，掌握触电急救方法，严禁非电工进行电气操作。
③制定各项安全生产管理制度、环境管理巡查制度等，加强岗位培训，落实岗位责任制，严格落实各项防火、用电安全和环境风险防范措施，加强对职工的安全教育，向职工传授消防灭火和环境安全知识等，增强职工的安全意识和安全防范能力。
最早发现事故的报警责任人，应立即按事故处理程序报警。值班领导及指挥部成员接到报警后，应立即赶赴现场，指挥有关人员迅速查明事故发生的原因。根据事故状况及危害程度做出相应的应急(救护、治安、警戒、疏散、抢修)决定。根据事故程度，如短时间内事故设施无法修复，应向公司领导汇报，申请暂时停止生产，待事故处理完毕后再行生产。当事故得到控制后，积极主动配合事故调查小组，进行事故调查和落实防范措施。在采取上述风险防范措施后，可以满足项目运营期风险事故防范要求。
[bookmark: _Toc3886025][bookmark: _Toc505237230]8.6环境风险评价结论
建设项目环境风险简单分析内容表如下：
表4-23  建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	年处置 12 万只报废液化石油气钢瓶项目（重大变动）

	建设地点
	湖南省
	岳阳市
	岳阳县
	岳阳县新墙镇燎原村沙河片二组

	地理坐标
	经度
	113度10分11.584秒
	纬度
	29度8分19.550秒

	主要危险物质及分布
	[bookmark: OLE_LINK61]废气处理设施；抽残液区；机油等辅料；危废暂存间；

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	抽残液区液体泄漏、废气处理装置故障致使废气超标排放危害周边环境；机油、液化石油气、危废等泄漏引发火灾次生污染物排放，造成空气、地表水、地下水环境污染；

	风险防范措施要求
	1、设立安全与环保专员，全面负责全厂区安全运营管理工作，将安全生产要求落实到生产各环节、各岗位；加强车间日常清洁整治，定期对生产设备及环保设施进行维护保养，确保设备正常运行、环境整洁达标。
2、强化原材料暂存区、成品暂存区安全管控，建立健全完善的安全生产管理制度，常态化开展安全生产宣传教育工作，提升全体员工安全意识和应急处置能力。
3. 规范危险物品存储及泄漏防控，生产车间废机油收集桶下方需设置防泄漏托盘，并配备吸油毡、应急空桶等应急处置物资；原料间和危废间收集桶下方设置防泄漏托盘，或在门口设置拱背形围挡，同步配备吸油毡、应急空桶等应急物资，严防物料泄漏造成环境污染和安全隐患。
4、加强废气处理设备巡检与维护，及时消除设备隐患，保障废气处理设施稳定正常运行。
5、健全消防应急防控体系，在车间、仓库区域合理设置应急消防栓，车间内按规范配备灭火器等消防应急物资。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）
	项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的


评价结果表明：项目安全条件和工艺、设备等满足建设需要，项目的环境风险处于可接受水平，在落实本评价报告提出的安全建议与对策措施后，该项目风险可控，且符合国家有关法律法规、技术标准的要求，具备安全生产的条件。
9、排污口规范化建设
9.1、排污口设置规范化要求
①排放口规范化整治应遵循便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查的原则。
②废气排放筒/烟囱均应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，设置提示性环境保护图形标志牌。
③应按《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）设置废气采样平台和废气监测采样口。
④固体废物贮存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。在固体废物贮存场所边界各进出路口设置标志牌。
⑤噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处。固定噪声污染源对边界影响最大处，须按《工业企业厂界噪声测量方法》的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。
⑥建立排放口相应的监督管理档案，内容包括排污单位名称，排放口性质及编号，排放口的地理位置，排放的污染物种类、数量、浓度及排放去向，设备运行情况及日常现场监督检查记录等有关资料和记录等。
⑦排污口应依照《环境保护图形标志排放口（源）》(GB15563.1-1995)设置专项图标，详见下表：
表4-24  环境保护图形标志的形状及颜色
	标注名称
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	警告标识
	三角形边框
	黄色
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色


表4-25  排污口规范化图标示意图
	排放口编号
	编号
	图形标志
	形状
	背景颜色
	图形颜色
	图形符号

	废气排放口
	DA001
	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色
	[image: ]

	污水排放口
	DW001
	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色
	[image: ]

	雨水排放口
	YS001
	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色
	[image: ]

	噪声排放口
	ZS001
	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色
	[image: ]

	一般固废堆场
	GF001
	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色
	[image: ]

	危废暂存间
	WF001
	警告标志
	正方形边框
	黄色
	黑色
	[image: ]


9.2采样平台及采样孔建设要求
采样平台应设置在排污口附近，确保采样人员能够安全、便捷地到达，且不影响污染物排放的流动状态。平台需避开弯头、阀门等可能影响水流或气流稳定性的位置，确保采样数据代表性；平台应具备足够的承载能力和稳定性，承重能力需满足至少3人同时作业（建议≥300kg/m²）；平台宽度不小于1.2米，长度需覆盖采样操作区域，并设置高度≥1.1米的防护栏杆，防止人员坠落。采样平台及附属设施（如护栏、爬梯）应采用耐腐蚀、耐候性材料（如不锈钢、热镀锌钢或玻璃钢），适应潮湿、酸碱等复杂环境。排污管道或排放设施上应预留标准化采样孔，孔径与位置需符合《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）要求。
10、环保投资
变动后项目总投资160万元，环保新增投资为36万元，占项目总投资的22.5%。环保设施与投资见下表。
表4-26  环保设施与投资一览表
	治理项目
	污染防治设施或措施
	投资（万元）

	废气
治理
	钢瓶残气回收、瓶阀拆卸非甲烷总烃
	密闭残气回收装置
	3

	
	焚烧炉废气：颗粒物、SO2、氮氧化物
	采用“旋风除尘+高温布袋除尘”装置处理后经15m高排气筒排放（DA001）
	30

	
	无组织废气（非甲烷总烃、臭气浓度）
	巡检预警、加强绿化、加强车间通风
	1

	污水
治理
	生活污水
	化粪池（依托现有）
	/

	噪声治理
	设备噪声
	安装减振垫、吸声设备、厂房隔声
	1

	固废
	一般固废、危险固废、生活垃圾
	生活垃圾转运
一般固废暂存场所5m2
危险固废暂存场所5m2
	2

	合计
	36


11、污染物排放总量统计及“三本账”
项目焚烧炉以液化石油气残液、生物质为燃料，燃烧炉膛温度 400℃~650℃，高温烟气易造成布袋滤袋受损，引发炸袋问题，导致除尘系统风阻急剧升高、烟气处理通路受阻，废气难以稳定达标。本次搬迁将淘汰原有单布袋除尘，改为旋风除尘+高温布袋除尘组合工艺，采样旋风除尘可预先分离烟气中大颗粒飞灰，大幅降低后端布袋负荷，从源头减少糊袋炸袋等风险，进一步提升项目废气治理达标稳定性。
同时根据前述分析，确定了搬迁后的各项污染物排放总量，并与变动前的污染物排放情况进行对比，得出本项目变动前后的“三本账”，其结果见下表。
表4-27  项目变动前后三本账汇总表   单位：t/a
	分类
	污染物
	变动前工程
	变动后排放量
	以新带老削减量
	变动后排放量
	变化量

	废气
	非甲烷总烃
	0.06
	0.06
	0
	0.06
	0

	
	SO2
	0.031
	0.031
	0
	0.031
	0

	
	NOX
	0.201
	0.201
	0
	0.201
	0

	
	颗粒物
	0.0095
	0.0057
	0
	0.0057
	-0.0039

	废水
	废水量
	152
	152
	0
	152
	0

	
	COD
	0.0303
	0.0303
	0
	0.0303
	0

	
	BOD5
	0.0208
	0.0208
	0
	0.0208
	0

	
	NH3-N
	0.0042
	0.0042
	0
	0.0042
	0

	一般固体废物
	废角阀
	12万只
	12万只
	0
	12万只
	0

	
	收集粉尘
	1.9
	1.9
	0
	1.9
	0

	
	废布袋
	0.3
	0.2
	0
	0.2
	-0.1

	
	灰渣
	6.93
	6.93
	0
	6.93
	0

	
	废包装材料
	0.2
	0.3
	0
	0.3
	+0.1

	危险废物
	废机油
	0.01
	0.01
	0
	0.01
	0

	
	废机油桶
	0.05
	0.05
	0
	0.05
	0

	生活垃圾
	生活垃圾
	1.5
	1.5
	0
	1.5
	0






[bookmark: _Toc30619][bookmark: _Toc7756][bookmark: _Toc18380_WPSOffice_Level1][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	焚烧工序DA001
	颗粒物、SO2、NOx
	密闭管道收集+“旋风除尘+高温布袋除尘”+15m排气筒
	《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》附件1中相关排放限值（颗粒物：30mg/m3、SO2：200mg/m3、NOx：300mg/m3）

	
	无组织废气
	非甲烷总烃
	巡检预警、加强绿化、加强车间通风
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（4.0mg/m3）

	
	
	恶臭（以臭气浓度为表征）
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）2级标准（20（无量纲））

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD、氨氮等
	经三级化粪池处理后用作农肥
	/

	声环境
	设备噪声
	噪声
	主要设备的基础减振、距离消声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求（昼间60dB）

	固体废物
	按要求做好一般工业固废暂存区和危险废物暂存间设置工作，本次搬迁后建设单位拟在厂区北侧建设一般固废暂存间及危废暂存间，面积分别为5m2。可达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2023)及相关国家及地方法律法规要求；生活垃圾在厂区内分类收集，定期交由环卫部门清运。

	土壤及地下水
污染防治措施
	对厂区内设置的生产区、原料堆放区及危废暂存间等进行严格的防渗处理，避免对地下水及土壤造成污染；严禁危废随意堆放，防止因雨淋导致污水外溢，污染区域地下水及土壤。

	[bookmark: OLE_LINK62]生态保护措施
	本项目运营期执行严格有效的污染防治措施可以将生产中产生的污染物排放控制在较低的水平，从而保持区域环境质量，对生态影响不大。

	环境风险防范措施
	[bookmark: OLE_LINK88]本项目环境风险为①废气处理装置故障；②辅料泄漏、危废泄漏事故，环境风险等级低于三级。主要防范措施如下：
A、车间内设置严禁烟火警示牌；配置相应的灭火装置和设施，设置火灾报警系统，严格执行安全和消防规范；
B、生产区、仓库等均采用防渗材料处理，铺设防渗漏的材料；危废暂存间做好防渗透处理，危险废物妥善收集，定期交有处理资质的单位处置，严禁随意排放。
C、对废气处理装置应定期检修、保养，以保证处理效率；当处理设施发生故障时，应立即停止生产，检修完毕后，确保处理设备正常运行，方能继续运营生产。
D、加强生产管理，增强职工的安全意识和风险防范能力。
在严格落实本报告提出的各项事故防范和应急措施并加强管理的情况下，可最大限度地减少可能发生的环境风险。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度内，减少损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。

	其他环境管理要求
	1、根据《排污许可管理条例》第十五条规定，在排污许可证有效期内，新建、改建、扩建排放污染物的项目应当在实际排污行为变化之前重新申请取得排污许可证。本项目搬迁前未正式投产，本次搬迁后进行排污许可证申报申领后方可投入运营。
2、根据国家新修订的《建设项目环境保护管理条例》，建设单位自主验收，进一步强化建设单位的环境保护“三同时 ”主体责任，各级环境保护部门主要是加强对建设单位的指导和监督检查，确保验收内容不缺项，验收标准不降低，验收结果全公开。建设项目竣工后，建设单位应及时委托有能力的技术机构编制验收监测（调查）报告，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，经自主验收后方可投入运营。
3、污染防治设施应与其对应的生产工艺设备同步运转，保证在生产工艺设备运行波动情况下仍能正常运转，实现达标排放。 
4、加强除尘设备隐患，保证正常运行。除尘设备应定期检查设备和管线的气密性。除尘器应定期更换滤袋，保证滤袋完整无破损，保证废气处理设施正常运行，当废气处理设施出现故障不能正常运行时，应尽快停产进行维修。
4、为了使各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，企业应建立健全的环境保护制度，经常性的监督管理工作。加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。


[bookmark: _Toc11157][bookmark: _Toc7788_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc4331]
六、结论
	[bookmark: _Toc8505]1、结论
综上所述，岳阳县长富钢瓶检测厂新墙分厂年处置 12 万只报废液化石油气钢瓶项目（重大变动）符合国家产业政策和土地利用规划，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的前提下，各污染物均能达标排放，对周边环境影响较小，因此，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。



[bookmark: _Toc9650_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1348][bookmark: _Toc1027_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc16736_WPSOffice_Level1]附表
[bookmark: _Toc7285_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23853][bookmark: _Toc4605_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc14427_WPSOffice_Level1]建设项目污染物排放量汇总表
	分类
项目
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	非甲烷总烃
	0.06t/a
	/
	/
	0.06t/a
	/
	0.06t/a
	0

	
	SO2
	0.031t/a
	/
	/
	0.031t/a
	/
	0.031t/a
	0

	
	NOX
	0.201t/a
	/
	/
	0.201t/a
	/
	0.201t/a
	0

	
	颗粒物
	0.0095t/a
	/
	/
	0.0057t/a
	/
	0.0057t/a
	-0.0039t/a

	废水
	COD
	0.0303t/a
	/
	/
	0.0303t/a
	/
	0.0303t/a
	0

	
	BOD5
	0.0208t/a
	/
	/
	0.0208t/a
	/
	0.0208t/a
	0

	
	NH3-N
	0.0042t/a
	/
	/
	0.0042t/a
	/
	0.0042t/a
	0

	一般固体废物
	废角阀
	12万只/a
	/
	/
	12万只/a
	/
	12万只/a
	0

	
	收集粉尘
	1.9t/a
	/
	/
	1.9t/a
	/
	1.9t/a
	0

	
	废布袋
	0.3t/a
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2
	-0.1t/a

	
	灰渣
	6.93t/a
	/
	/
	6.93t/a
	/
	6.93t/a
	0

	
	废包装材料
	0.2t/a
	/
	/
	0.3t/a
	/
	0.3t/a
	+0.1t/a

	危险废物
	废机油
	0.01t/a
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	0

	
	废机油桶
	0.05t/a
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	0

	生活垃圾
	生活垃圾
	1.5t/a
	/
	/
	1.5t/a
	/
	1.5t/a
	0
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