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岳县环评〔2026〕14号

岳阳市生态环境局
关于年处置12万只报废液化石油气钢瓶项目（重大变动）生态环境影响报告表的批复

岳阳县长富钢瓶检测厂新墙分厂：
你公司（地址：岳阳县新墙镇燎原村沙河片第二组21号，法定代表人：李辉林，统一社会信用代码：91430621MAEWRBC13Q）提交的《年处置12万只报废液化石油气钢瓶项目（重大变动）生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关附件收悉。根据报告表、专家评审意见，结合岳阳市岳阳县生态环境事务中心关于《岳阳县长富钢瓶检测厂新墙分厂年处置12万只报废液化石油气钢瓶项目（重大变动）生态环境影响报告表技术评估报告》（岳县环事评估〔2026〕14号），经研究，本项目符合国家产业政策和生态环境分区管控及相关规划要求，我局原则同意你公司《报告表》中所列建设内容及其环境影响评价结论和生态环境保护对策措施。批复如下：
一、你公司年处置12万只报废液化石油气钢瓶项目从新墙镇老街居委会廖家片迁至新墙镇燎原村沙河片二组，租赁岳阳县万来新能源科技有限公司闲置钢架棚厂房3240平方米作为生产车间，项目搬迁后仍为年处置12万只报废液化石油气钢瓶生产线，新厂区将配套建设生产区、原料堆放区、成品存放区及环保治理配套设施，同时将原厂区的抽残机、焚烧炉、裁剪机等全套设备整体搬迁至新租赁厂区，项目生产工艺、原料使用情况、生产规模与原环评保持一致。
二、在工程建设和运营过程中，你公司须全面落实《报告表》中提出的各项生态环境保护对策和污染防治与风险防范措施，着重落实以下要求：
1.落实大气污染防治措施。焚烧炉产生的污染物经高温布袋除尘器处理后通过15m高的排气筒（DA001）外排，执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中暂未制定行业排放标准的工业炉窑排放标准（颗粒物：30mg/m3，二氧化硫：200mg/m3，氮氧化物：300mg/m3）。厂界无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中厂界浓度限值，无组织排放的恶臭气体（以臭气浓度计）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中厂界浓度限值。厂区内无组织排放非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表2排放限值要求。
2.落实废水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则，设计、建设、完善给排水系统。生活污水经三级化粪池处理后用作农肥，全部综合利用。
3.落实噪声污染防治措施。合理布局、选用低噪声设备；对噪声设备采取隔声、消声、减振等措施；加强对设备的维护和保养；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。
4.落实固体废物管理措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立健全固体废物管理台账。生活垃圾交由环卫部门处理；布袋除尘器收集的粉尘、废角阀、废布袋、废包装材料等一般固废经收集暂存后综合利用，无法利用的按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求贮存和处置；废机油和废机油桶等危险废物放至危废暂存间暂存后，定期交由有资质的单位处理。
5.落实环境风险防范措施。严格落实事故防范和应急措施并加强管理，储备相关应急物资并组织应急演练，确保环境风险得到有效控制。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。
三、本项目搬迁完成后全厂污染物年排放总量控制指标为：颗粒物≤0.01t/a、二氧化硫≤0.04t/a、氮氧化物≤0.21t/a。
四、建设项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。
五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”等相关环境管理制度。建成后实际排污前，需按照《中华人民共和国生态环境法典》相关要求办理排污许可手续，并及时开展建设项目竣工环境保护自主验收工作。运营期应严格按证排污并公开相关信息。
六、你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市岳阳县生态环境保护综合行政执法大队，日常环境监管由岳阳市岳阳县生态环境保护综合行政执法大队具体负责。
你公司如对本批复不服，可以在接到决定书之日起60日内向岳阳市人民政府申请行政复议，或者六个月内向岳阳市君山区人民法院依法提起行政诉讼。
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