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岳县环评〔2026〕13号

岳阳市生态环境局
关于年产12万吨饲料生产线扩建项目生态环境影响报告表的批复

岳阳渔美康生物科技有限公司：
你公司（地址：岳阳高新技术产业园区金信路9号，法定代表人：张松柏，统一社会信用代码：91430621MA4PR3790N）提交的《年产12万吨饲料生产线扩建项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关附件收悉。根据报告表、专家评审意见，结合岳阳市岳阳县生态环境事务中心关于《岳阳渔美康生物科技有限公司年产12万吨饲料生产线扩建项目生态环境影响报告表技术评估报告》（岳县环事评估〔2026〕13号），经研究，本项目符合国家产业政策和生态环境分区管控及相关规划要求，我局原则同意你公司《报告表》中所列建设内容及其环境影响评价结论和生态环境保护对策措施。批复如下：
一、你公司年产12万吨饲料生产线扩建项目位于岳阳县高新技术产业开发区金信路9号，拟投资1.2亿元（环保投资238万元），在现有厂区内南侧新建3栋生产车间，扩建10万吨功能饲料生产线，分别为车间十（饲料生产线--功能料原料库）、车间十一（饲料生产线--功能料生产线）、车间十二（饲料生产线--功能料产品库）。在现有九车间扩建1万吨发酵玉米生产线、扩建1万吨发酵颗粒饲料生产线，项目完成后，全厂饲料总产能将提升至27万吨/年。本项目使用的餐厨尾渣由湖南仁和环境科技有限公司提供已完成油水渣分离的餐厨尾渣。
二、在工程建设和运营过程中，你公司须全面落实《报告表》中提出的各项生态环境保护对策和污染防治与风险防范措施，着重落实以下要求：
1.落实施工期间各项污染防治措施。施工场地设置硬质围挡、覆盖、洒水抑尘、冲洗车辆等有效防尘措施；装卸物料采取密封或者喷淋等方式防治扬尘污染。施工废水经沉淀处理后回用于抑尘用水，不外排；施工期产生的生活废水经依托现有生活污水处理设施处理。合理安排施工作业时间，尽量缩短施工期，避免夜间和午间作业，设置围挡，利用厂区围挡隔声等措施减少噪声对环境影响。
2.落实大气污染防治措施。生物发酵车间（车间九）装卸料等废气集中收集后采用活性炭吸附工艺处理后通过一根15m高排气筒（DA009）排放。烘干工序产生颗粒物经复合旋风分离器处理后通过一根15m高排气筒（DA010）排放。为减少无组织排放的异味气体对环境的影响，采取密闭储存、选用除臭型菌剂、固废及时清运等措施。
功能料车间（车间十一）粗粉破碎产生的粉尘经负压收集、脉冲除尘器处理后通过35m高排气筒（DA011）排放；超微粉破碎产生的粉尘经负压收集、脉冲除尘器处理后通过35m高排气筒（DA012）排放。膨化、熟化工序产生的异味气体经洗涤吸收工艺处理后通过35m高排气筒（DA013）排放。
项目有组织排放的DA010、DA011和DA012中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应的排放标准（DA010按15m排气筒排放速率标准的50%执行，即1.75kg/h）；DA013中的硫化氢、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值；厂界恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中标准限值；厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。
3.落实废水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则，设计、建设、完善给排水系统。除臭洗涤废水循环利用，不外排。生活污水经隔油池+化粪池预处理，玉米浸泡、设备清洗等工艺废水经“调节池+絮凝沉淀+A2/O生化”一体化污水处理设备处理，满足园区污水处理厂接纳标准后，通过园区的管网排入园区污水处理厂进一步处理。
4.落实噪声污染防治措施。合理布局、选用低噪声设备；对噪声设备采取隔声、消声、减振等措施；加强对设备的维护和保养；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。
5.落实固体废物管理措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立健全固体废物管理台账。废包装材料、废布袋收集暂存后交由物资公司回收利用；废水处理站压滤污泥等一般固废收集暂存后外售综合利用；废矿物油、废包装桶、废活性炭等危险废物，按类分区暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。
6.落实环境风险防范措施。严格落实事故防范和应急措施并加强管理，储备相关应急物资并组织应急演练，确保环境风险得到有效控制。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。
[bookmark: _GoBack]三、本项目改扩建完成后全厂污染物年排放总量控制指标为：颗粒物≤6.49t/a、化学需氧量≤0.27t/a、氨氮≤0.02t/a。你公司现有总量指标为：化学需氧量≤1.6t/a、氨氮≤0.1t/a。
四、建设项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。
五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”等相关环境管理制度。建成后实际排污前，需按照《中华人民共和国生态环境法典》相关要求办理排污许可手续，并及时开展建设项目竣工环境保护自主验收工作。运营期应严格按证排污并公开相关信息。
六、你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市岳阳县生态环境保护综合行政执法大队，日常环境监管由岳阳市岳阳县生态环境保护综合行政执法大队具体负责。
你公司如对本批复不服，可以在接到决定书之日起60日内向岳阳市人民政府申请行政复议，或者六个月内向岳阳市君山区人民法院依法提起行政诉讼。
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